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	1
	黑龙江省绥棱县努敏河林富村段治理工程
	黑龙江省绥棱县努敏河林富村
	绥棱县水务局
	
黑龙江和正环保科技有限公司
	黑龙江省绥棱县努敏河林富村段治理工程建设项目，建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省绥棱县努敏河林富村，地理坐标：起点（127度36分36.450秒，47度35分22.713秒）；终点（127度44分'23.650秒，47度35分28.296秒）总长度0.416km。工程建设内容：新建护岸1处，位于向阳水库渠首上游林富村段左岸，护岸总长度416m。工程建设占地总面积0.45h㎡，其中永久占地面积 0.41h㎡，临时占地面积0.04h㎡。工程总量为6872.33m³，工程动用土石方总量为6172.95m³，其中开挖方1930.24m³（表土剥离940.00m³），回填方4242.71m³（表土回填940.00m³），余方297.08m³，工程均可在枯水期施工，本工程不设置弃土场、取土场，主体经土石方平衡后产生余方，余方平摊在管理范围河道背水坡。施工材料临时堆放，在永久占地范围内，不单独设置临时堆场。本工程设置一个0.04h㎡施工生产生活区，不设置机械维修，不涉及混凝土生产。项目总投资158.76万元，环保投资7.62万元。
	（一）落实生态保护措施，防止水土流失。按照《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》、《松花江流域综合规划》、《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》、《黑龙江省黑土地保护利用条例》、《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》符合性等相关文件要求，建设单位在对工程涉及用地情况，应征求自然资源、林业草原等管理部门意见，并依法办理相关手续。
施工过程中严格控制施工占地，按征地要求，不能超出界限，节约、集约使用黑土地，按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，做好表土保护，避免破坏黑土地生态环境。表土剥离、运输、存储过程中，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，防止土壤和环境污染，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。工程共剥离表土940m³，表土回填方940m³，无外借方，无余方，待工程结束后，拆除临时占地上的设施，清理平整土地后，恢复原有植被。
（二）水环境保护措施。本工程布设1处施工生产生活区，施工区内不得设置机修与洗车间、食堂，不得生产混凝土，不得产生含油废水、混凝土碱性废水以及骨料冲洗废水。
（三）环境空气保护措施。加强文明施工，在开挖集中区、施工场区和运输道路，非雨日洒水降尘，有效防止粉尘及扬尘发生，购买商品混凝土，不设置拌和站。
（四）声环境保护措施。选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备使用减振机座，进入施工现场的机械设备，环保指标必须符合国家规定。采用高质量的消声器，降低车辆本身的噪声；运输车辆经过沿线村屯时应限速行驶，并禁止鸣笛。同时加强运输车辆保养维修，保持车辆运行良好，降低噪声；合理车辆运输时间，避开居民晚间休息时间。
（五）固体废物保护措施。建筑物的开挖土方优先考虑利用至建筑物回填用土，剩余土方平衡到堤防填筑用土中。主体工程剥离的表土沿线临时堆存在永久占地范围内，随着施工前进而移动，不单独设置临时堆场，临时工程表土剥离后暂存在表土堆置区，表土堆置区周围设置截水沟、挡土墙，施工结束后，表土全部用于临时占地的生态恢复用土。
（六）环境风险防范措施 
施工机械和车辆等意外漏油，对于滴落地面的油采用抹布吸附，再采用危险废物专用储存桶盛装，按照危险废物管理，定期委托有资质部门拉运与处置。
（七）人群健康保护措施。施工开始前，对施工人员进行一次身体检查，杜绝传染病患者进入施工队伍；施工期间，施工人员定期进行体检，预防异地病原体传入，避免发生相互交叉感染；体检以常规项目为主，并根据施工人员健康状况，增加有针对性的体检项目；体检工作应委托有资质的医疗卫生机构承担，对体检结果提出处理意见并妥善保存。 
施工区卫生清理。施工人员进厂前应对临时施工区进行清理和卫生消毒；施工区环境卫生防疫范围包括生活区、办公区及邻近居民区，环境卫生防疫应包括定期防疫、消毒，建立环境卫生监督制度，防止自然疫源性疾病、介水传染病、虫媒传染病等疾病暴发流行；施工期间在施工区范围内开展灭鼠、灭蚊和灭蝇活动，减少传染媒介，切断疾病传播途径；
	



