绥化市绥棱生态环境局关于绥棱县2026年高标准农田建设项目环境影响评价审批意见的公示

　　　

绥棱县2026年高标准农田建设项目环境影响评价文件

审批意见的公示一览表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目

概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参予

情况

	1
	绥棱县2026年高标准农田建设项目
	黑龙江省绥化市绥棱县阁山镇三合村、十六井村；后头乡前头村、十五井村；克音河乡部落村、十四井村、四井村、中兴村；泥尔河乡勇敢村；上集镇宝田村、稻香村、民族村；四海店镇半截河村、宝山村；绥中乡绥中村；长山镇阁山村、四部村、幸福村；双岔河镇双东村。
	绥棱县农业开发服务中心
	黑龙江润垚环保科技有限公司
	建设24眼机电井，取水量为3.39万m³/a，年取水天数为19天，日取水量为1784.2m³/d。
	1、落实生态保护措施，防止水土流失。建设单位在对工程涉及用地情况，应征求自然资源、林业草原等管理部门意见，并依法办理相关手续。

2、扬尘

施工过程中，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，需采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。

暂时不能开工的建设用地，建设单位需对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，需进行绿化、铺装或者遮盖。

3、施工机械及运输车辆尾气

施工期选用废气排放符合国家有关标准的施工机械和运输工具；加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作；安装尾气排放净化器，使尾气达标排放。

4、恶臭

本项目需在枯水期进行排水沟清理，不产生废水，排水沟仅用于灌溉水的排放；排水沟清理出的物质需现场综合利用，降低恶臭影响。

5、水环境保护措施

施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘；施工期设防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。

6、声环境保护措施

施工场地设置需远离敏感目标；施工期需选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工和运输；采取隔声、减振或消声措施，注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度；施工车辆出入施工场尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。

7、固体废物处理措施

施工期工程清基土、削坡土就地回用，排水沟清理产生的物质回用于田间道路工程修缮，固体沉淀物就地综合利用，建筑垃圾由施工单位负责日产日清，不设置弃渣场，不设置施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

8、地下水及土壤环境保护措施

施工材料应集中堆放于防渗漏区域，并设有遮雨顶棚，防止雨水冲刷淋溶污染地下水；施工机械和设备，设置专门维修和停放区域，该区域做防渗处理，防止油品“跑、冒、滴、漏”进入土壤和地下水；施工结束后，及时清理现场的建筑垃圾、废弃包装材料等，防止其长期残留污染土壤。

9、生态保护措施

（1）陆生植物保护措施

优化临时工程占地布局及选址，尽量减少占地；对临时土堆采取苫布遮盖、设编织袋挡墙措施，表土单独剥离、存放；尽量避免雨天施工，防止水土流失；工程结束后，及时清理施工现场，平整土地，且在春季播撒适宜当地的草种，尽量恢复功能区生态环境原貌。

（2）陆生动物保护措施

提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；做好施工方式及时间计划，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰；工程完工后，需尽快恢复生态环境；施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失；加强施工期对施工人员的环境保护宣传教育，提高其环境保护意识。

（3）水土保持措施

水土保持措施需遵循“预防为主、保护优先”，工程措施与植物措施相结合，永久工程与临时工程相结合的原则。在施工边界及路基两侧设置截水沟和临时排水沟，场内施工期排水利用区内原有大小冲沟；需在场地周边水土流失敏感点等处设置临时拦挡，在场地平整同时开展防护绿地建设，将场平剥离表土直接用于绿化，不临时存放；需根据不同边坡特征采用不同防护类型，同时兼顾保持景观协调性。

运行期要加强管理与维护。

1、本项目运营期需选用低噪声潜水泵，安装减振设施，利用地上井房隔声，同时加强维修保养，减少噪声污染。

2、运营期间加强地下水保护，井房需封闭、地面需硬化，地下水通过密闭管道输送至井房外，防止污染物落入井中；合理开采地下水资源，所服务农田禁止大水漫灌，防止过量开采。
	


