绥棱县生亮食品有限公司建设项目环境影响评价文件

审批意见的公示一览表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目

概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参予

情况

	1
	绥棱县生亮食品有限公司建设项目
	黑龙江省绥化市绥棱县新安路58号
	绥棱县生亮食品有限公司
	黑龙江和煦环保科技有限公司
	建设总占地面积2053.9㎡，生产车间2000㎡，危险废物贮存点2㎡。主要建设内容为1条80 t/a酱油生产线，1条60 t/a食醋生产线，1台2 t/h电锅炉。项目总投资610万元，环保投资10万元。
	运营期大气环境保护措施。本项目产生的发酵废气及污水处理废气均采取加强通风后以无组织形式排放，臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值。

运营期水环境保护措施。生产废水经水解酸化+A/O（AO）一体化污水处理设备，满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1排放限值后，进入绥棱县碧清源污水处理厂；生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，进入绥棱县碧清源污水处理厂。

运营期噪声环境保护措施。选用低噪声设备、安装消声元件、设置减振垫，厂界处需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区排放限值。

运营期固体废物环境保护措施。项目产生的酱渣、醋渣、废滤布、废包装需外售综合利用，生活垃圾经垃圾箱收集后由市政部门统一处置。需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

运营期危险废物环境保护措施。项目产生的危险废物不外排，暂存于危险废物贮存点后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。加强酱渣、醋渣暂存期间异味的控制，须确保酱渣、醋渣密封打包装袋好，确保打包装袋处于全封闭状态，不得有破损。


	


