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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司

绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	顾永富
	联系方式
	13846779977

	建设地点
	黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号

	地理坐标
	（ 127 度 5 分 14.857 秒， 47 度 14 分 30.421 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

119、加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	38.73
	环保投资（万元）
	8.7

	环保投资占比（%）
	22.46
	施工工期
	2026年12月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1“专项评价设置原则表”，对照表见表1-1：

表1-1 专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目对应情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不属于工业废水直排及新增废水直排的污水集中处理厂项目
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目存储甲醇和成品油，根据《建设项目环境风险技术导则》中附录B，属于危险物质，最大存在量超过临界量，需进行环境风险专项评价
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

根据专项设置原则，本项目需设置环境风险专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	1.产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于允许类项目，从产业政策符合性角度分析，本项目建设可行。

项目所用设备无《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类中生

产装置设备、淘汰类落后生产工艺装备。项目所用设备无《部分工业行业淘

汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）中淘汰落后生产工艺装备，项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。
2.生态环境分区管控符合性分析
（1）一图 

根据《生态环境分区管控分析报告》，项目与环境管控单元及地下水环境 

管控区叠加图如下。
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图1-1 建设项目与环境管控单元叠加图
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图1-2 建设项目与地下水环境管控区叠加图
（2）“一表”
根据《生态环境分区管控分析报告》，项目与“三线一单”符合性分析如下。
表1-2 本项目与“生态环境分区管控要求”符合性分析
一、生态保护红线

项目位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，根据《生态环境分区管控分析报告》及《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规〔2021〕7 号），项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
二、环境质量底线
本项目所在区域的环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，项目所在区域不属于二氧化硫和酸雨控制区，环境空气除细颗粒物超标外，其他均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；地表水松花江符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；本项目选址周围无大型产噪企业，声环境质量良好。本项目在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，满足环境质量底线的要求。
三、资源利用上线
项目站房冬季取暖为电取暖，不消耗煤炭能源，用水由市政管网提供，本项目在现有加油站内建设，不新增占地，不占用黑土地。符合资源利用上线要求。
四、环境准入清单
环
境
管
控
单
元
编
码
环
境
管
控
单
元
名
称
管
控
单
元
分类
管控要求
符合性分析
ZH23122620002
绥棱县城镇空间
绥棱县城镇空间

空间布局约束

执行1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。

2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目为加油站增设甲醇销售项目，符合国家环保政策，污染物均能达标排放；项目不属于危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区，不属于高耗水、高污染行业。
污染物排放管控

执行：加快65t／h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。

本项目供暖采用集中供热，不涉及废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物的排放，本项目不新增员工，无新增废水；现有污水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。
环境风险防控

执行化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避 ”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。冶炼、焦化等行业企业。

本项目不属于化工园区类项目，且不位于化工园区；本站已编制环境风险应急预案，待本项目建成后对预案进行修编，落实各项风险防控措施，加强演练，避免风险事故的发生；本项目不涉及有毒有害水污染物；本项目不属于新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源开发效率要求

1.执行（1）推进污水再生利用设施建设。（2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。2.高污染燃料禁燃区同时执行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设

施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供

热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
本项目不新增员工，无新增废水；不销售、燃用高污染燃料，冬季供暖为城市集中供暖。
YS2312266310001

绥棱县地下水环境一般管控区
一般管控区
环境风险管控
1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目不属于土壤污染重点监管单位，建设项目采取了有效的地下水防渗措施，本项目建成后设置有地下水跟踪监测井，定期采取跟踪监测，防治地下水污染。
严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。项目建设对周围环境影响较小，本项目符合“生态环境分区管控”要求。
（3）“一说明”

中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造项目位置涉及绥化市绥棱县；项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

综上，本项目选址位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，在采取有效、可行的污染治理措施的情况下，各项污染物均可达标排放，项目建设对周围环境影响较小，本项目符合“生态环境分区管控”要求。
2.选址合理性分析
本项目选址位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，在中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站（以下简称绥棱加油站）原有占地范围内进行改造，本次不新增占地。

项目选址属于绥化市绥棱县中心城区范围，项目选址所在区域为城市建成区。因此本项目属于城市建成区新建、扩建加油站建设项目。
绥棱加油站占地面积为4061.96m2。绥棱加油站西侧为林地板材仓库（丙类库房）；北侧为快递仓库（丙类库房）；南侧为怡馨园街（次干路）、变压器（丙类生产厂房）；东侧为爱民路（次干路）。加油站临路设有出、入口，交通便利、用户使用方便。

（1）项目选址与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）符合性分析
根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》中规定，甲醇燃料需按汽油执行相关要求，因此本项目选址还应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，甲醇燃料按汽油燃料执行该标准。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址选择要求，“4.0.1汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划，环境保护防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。4.0.2在城市中心区不应建一级汽车加油站加气加氢站、CNG加气母站。4.0.3城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近”，本站为二级加油站。

本项目对现有的1台汽油储罐进行清罐和清管，改为甲醇储罐。拆除现有1台汽油加油机，更换为1台双枪单品甲醇加注机，拆除配套的汽油管线，新建甲醇储罐的卸油管道、卸料气相回收管道、通气管道、出液管道及加注气相回收管道。其中出液管道采用双层不锈钢管，其余管线采用单层不锈钢管。
绥棱加油站西侧为林地和板材仓库（丙类库房）；北侧为快递仓库（丙类库房）；南侧为怡馨园街（次干路）、变压器（丙类生产厂房）；东侧为爱民路（次干路），加油站临路设有出、入口。绥棱加油站内主要设施包括储罐、通气管、加油机（加注机）、站房以及库房等。
项目建成后站内设施之间的安全防火距离见表1-3，加油站设备与站外建（构）筑物的安全间距见表1-4。
表1-3站内设施之间安全防火距离（m）

设施名称

汽油罐

柴油罐

甲醇罐
汽油通气管口

柴油通气管口

甲醇通气管
加油机

甲醇加注机
站房

旱厕
库房
站区

围墙
汽油罐

0.5/0.5

0.5/0.5

0.5/0.5
—

—

—

—
10/4

31/8.5
18/8.5
4/2
柴油罐

0.5/0.5

0.5/0.5

0.5/0.5
—

—

—

—
14/3

30/6
17/6
7/2
甲醇罐
0.5/0.5
0.5/0.5
0.5/0.5
—
8/4
30/8.5
17/8.5
6/2
汽油

通气管口

—

—

—
—

—

—

—
14/4

29.2/7
16.9/7
3.3/2
柴油

通气管口

—

—

—
—

—

—

—
13.2/3.5

29.2/6
16.9/6
3.3/2
甲醇通气管
—
—
—
—
—
—
—
—
13.6/4
29.2/7
17/7
3.3/2
油品卸车点

—

—

—
7.5/3

7.5/2

—

—
13/5

36.7/-
24.4/-
—
汽油加油机

—

—

—
—

—

—

—
8.6/5

48.9/7
39.7/7
—
柴油加油机
—
—
—
—
—
—
—
—
18/4
58.3/6
49.4/6
甲醇加注机
—
—
—
—
—
—
—
—
18/5
59/7
45/7
表1-4加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

             项目

距离  
方位
埋地油罐

通气管管口

加油机

汽油

柴油
甲醇
汽油
柴油
甲醇

汽油
柴油
甲醇

爱民路（次干路）
东侧
16.7/5
17.5/3
20.5/5

25.1/5
25.1/3
25.1/5

25.2/5
11.8/3
11/5

怡馨园街（次干路）
南侧
52/5
47/3
50/5

52/5
51/3
51/5

24/5
24/3
34/5

杆式变压器（丙类厂房）

39/11
33.1/9
37/11

42.9/10.5
42.2/9
42/10.5

31.7/10.5
40.4/9
40/10.5

板材仓库（丙类库房）

西侧
21/11
19/9
20/11

20.5/10.5
19.7/9
20/10.5

41.3/10.5
47.7/9
47.7/10.5

快递仓库（丙类库房）
北侧

40.6/11
50.4/9
45/11

49/10.5
50/9
49.5/10.5

42/10.5
71/10.5
71/10.5

注：汽油、甲醇储罐及加注机设置有卸油及加油油气回收

（2）项目选址与《车用甲醇燃料加注站建设规范》符合性分析
除满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中站址选择的相关要求，本项目还应满足《车用甲醇燃料加注站建设规范》中选址要求的符合性分析见表1-5。
表1-5 与“车用甲醇燃料加注站建设规范－选址”符合性分析
序号
建设规范要求
本项目内容

符合性

1
甲醇燃料加注站站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、通风良好的地方。
本项目在加油站现有站内增设甲醇燃料加注站，符合城乡规划要求、环境保护和防火安全的要求，交通便利。
符合

2
在城市建成区内不应建设一级甲醇燃料加注站。

本项目甲醇储罐容积30m3，不属于一级甲醇燃料加注站。
符合

3
城市建成区甲醇燃料加注站的选址应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第4章规定。

本项目选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定。
符合

4
甲醇燃料加注站的甲醇储罐、甲醇加注机、通气管口与站外建、构筑物的安全间距不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第4.0.4条规定。

本项目甲醇储罐、甲醇加注机、通气管口与站外建、构筑物的安全间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定。
符合

（3）项目选址与环境风险专项评价符合性分析
根据本次评价环境风险专项评价结论，建设项目应从运行管理培训、生产装置设备风险防范等多方面积极采取防护措施，加强日常风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此只要加油站做好安全、环保管理工作，一般此类事故发生概率较小，是可以承受的。实施各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施，建立有效的突发环境事件应急预案体系，在落实各项风险防范及应急措施的前提下，本项目环境风险可防可控的。

本项目在采取环境风险专项评价中要求的各项风险管控措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，不会对周边环境造成较大影响
综上所述，本项目建设能够满足《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）关于项目选址的相关要求；在采取了环境风险专项评价中要求的各项风险管控措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。因此本项目选址合理可行。
3.本项目与《车用甲醇燃料加注站建设规范》符合性分析

表1-7 与“车用甲醇燃料加注站建设规范”符合性分析
序号
建设规范要求
本项目内容

符合性

1
除甲醇燃料撬装式加注装置外，甲醇燃料加注站可与汽车加油站、液化石油气（LPG）加气站、压缩天然气（CNG）加气站和液化天然气（LNG）加气站联合建站，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定。
本项目甲醇采用固定储罐存储，在汽车加油站内改建，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定。
符合

2
合建甲醇燃料加注站内涉及甲醇燃料的设备，包括甲醇加注机、卸料口、阀门、管道等，都应具有明显的标识。

本项目甲醇加注机、卸料口、阀门、管道等，设有明显的标识。
符合

3
甲醇燃料加注站应设卸料气相回收系统和加注气相回收系统，气相回收系统设计应当符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3条规定要求。

本项目设有卸料气相回收系统和加注气相回收系统，气相回收系统设计符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定要求。
符合

4
甲醇燃料加注站的设备、设施（包括储罐、加注机、管道、密封材料等）应选用适用甲醇燃料的材质。金属材料宜选用碳钢、不锈钢，不宜使用铝及铝合金、镀锌材料等；非金属材料宜选用氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等材料，不宜使用聚氨酯、聚苯乙烯泡沫等接触甲醇燃料溶胀严重的材料。

本项目甲醇储罐、加注机、管道、密封材料等选用的均为适用甲醇燃料的材质。
符合

5
甲醇燃料加注站应设置洗眼器，配备护目镜、耐腐蚀手套等安全应急防护装具。

本项目设置洗眼器，并配有护目镜、耐腐蚀手套等安全应急防护装具。
符合

6
甲醇燃料加注站区应设置围墙，站内爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。围墙设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第5.0.12条规定。
本站设有围墙，站内爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。围墙设置应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

7
车辆入口和出口应分开设置。站内停车场和道路应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第5.0.2条规定。

本站车辆入口和出口为分开设置，站内道路符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

8
甲醇燃料加注站内设施之间的安全和防火间距起讫点、站外民用建筑物保护类别划分、站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应分别符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第5.0.13条和附录A、B、C规定
本项目站内及与站外民用建筑物保护类别划分、站内爆炸危险区域的等级和范围划分，均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

9
加注作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
本项目作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。
符合

10
甲醇燃料加注站的变配电间、室外变压器、站房等建筑物和设施的布置按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定执行
本项目与站内配电间、室外变压器、站房等建筑物和设施的距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

11
甲醇储罐如果采用双层设计，内罐应为钢制储罐，其他部分的设计、制作与现场安装应按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.1条规定执行
本项目甲醇储罐为单层罐，储罐、管线及加注机均做防腐蚀处理，并在罐区建设有防渗池满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

12
除甲醇燃料撬装式加注装置所配置的防火防爆甲醇储罐外，甲醇燃料加注站的甲醇储罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

本项目甲醇储罐为室外非承重埋地储罐。

符合

13
甲醇储罐的人孔、量油孔、卸油快速接头等应采用防水结构，密封良好。
本项目甲醇储罐的人孔、量油孔、卸油快速接头等应采用防水结构，密封良好。
符合

14
埋地甲醇储罐操作进口应有防雨盖板。
本项目埋地甲醇储罐操作进口应设有雨盖板。
符合

15
甲醇储罐专罐专用，不可混装。
本项目甲醇储罐为专用罐，不与其他物料混装。

符合

16
甲醇储罐进料前应保持罐内清洁和干燥。
甲醇储罐进料前会对储罐进行清洁和干燥。

符合

17
甲醇燃料储罐的防渗处理按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定执行。
本项目甲醇储罐材质及构成均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。
符合

18
甲醇加注机应有加注气相回收系统。
本项目甲醇加注机设有加注气相回收系统。
符合

19
甲醇加注机零部件应避免使用铝合金和锌合金等金属材质，密封件应选用适合甲醇燃料的材质，加注软管应采用耐甲醇燃料材质制作。
本项目甲醇加注机使用适合甲醇燃料的材质，加注软管采用耐甲醇燃料材质制作。
符合

20
甲醇加注机加注软管前应设甲醇燃料过滤器，过滤孔径不大于40微米（400目），应选用耐甲醇燃料的材质制作并定期更换滤材。
本项目甲醇加注机加注软管前设甲醇燃料过滤器，过滤孔径不大于40微米（400目），选用耐甲醇燃料的材质制作并定期更换滤材。
符合

21
工艺管道材质不宜使用非金属材料，非金属管件应选用耐甲醇燃料的材料。

本项目甲醇管道使用耐甲醇燃料的材料。
符合

22
甲醇储罐的通气总管接口与呼吸阀之间，以及加注气相回收系统返回储罐接口前宜增设干燥器，加装不少于10公斤变色硅胶或其他干燥剂。
本项目甲醇储罐的通气总管接口与呼吸阀之间，以及加注气相回收系统返回储罐接口前增设干燥器，加装不少于10公斤变色硅胶。
符合

23
甲醇燃料加注站供配电、防雷、防静电、充电设施、报警以及紧急切断系统的设计要求均按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11章规定执行。
本项目供配电、防雷、防静电、充电设施、报警以及紧急切断系统的设计要求均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）。
符合

24
甲醇储罐应设置卸料防满溢报警装置。报警装置应就近作业点设置，卸料达到罐容量90%时高液位报警，达到罐容量95%时应自动停止进料。
本项目甲醇储罐设置卸料防满溢报警装置。报警装置应就近作业点设置，卸料达到罐容量90%时高液位报警，达到罐容量95%时应自动停止进料。
符合

因此，本项目符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》中相关要求。

4.与《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案（绥政发〔2024〕16号）》符合性分析
《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案（绥政发〔2024〕16号）》文件中要求全面保障油品质量。坚决打击非标油品作为发动机燃料销售等行为，加强油品生产、仓储、销售、运输、使用等全环节监管，全面清理整顿无证无照的自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点。加大柴油使用环节检查力度，对货车、非道路移动机械的油箱中柴油进行直接抽测，对发现的非标油问题线索进行追溯，严厉追究相关生产、销售、运输者主体责任。
本项目运营单位为中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站，加油站的证照手续完善，所经营油品均为满足国标的成品燃油。

本项目建设能够满足《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案（绥政发〔2024〕16号）》的要求。

5.与《绥化市环境空气质量达标规划（绥政发〔2023〕5号）》符合性分析
《绥化市环境空气质量达标规划（绥政发〔2023〕5号）》文件中要求深化VOCs 全过程综合整治。对涉VOCs排放企业实施“源头－过程－末端”全流程治理模式，开展“一企一策”管理模式，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCs综合治理工作。从源头替代、污染深度治理和全过程精细化管理等方面进行深化治理。全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料，加大非溶剂型低VOCs含量原辅材料替代溶剂型原辅材料的力度，引导技术和工艺创新，促进源头减排。严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），以VOCs物料储存、VOCs物料转移与储存、设备与管线组件VOCs泄漏、敞开液面VOCs逸散以及工艺过程五大环节为重点，控制无组织排放，对控制措施达不到标准要求和排放不达标企业实施停产与限期治理。持续推进加强油品储运销、汽修行业、建筑装饰行业VOCs治理。强化末端治理设施升级改造与运行维护，依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理工艺技术。到2025年，末端治理设施去除效率应高于85%。加强车油联合管控。建立柴油车远程在线监控系统，实施柴油车运行动态监控管理，并进行生态环境部门与交通管理部门的信息共享；持续推进各市机动车低排放区更新工作，通过限行区域与限行标准的升级加快高排放老旧车辆的淘汰；严格成品油市场准入，禁止企业无证无照、证照不符或超范围经营；开展成品油生产、销售监督检查，加大柴油货车用油质量随机抽检力度；持续深化油气回收，加强油气排放监管，增加抽查成品油的批次，对辖区内的机动车检验机构、环境监测机构实施全覆盖监督检查。
绥棱加油站主要经营符合国家标准的成品油，本项目建成后新增燃料甲醇产品销售。绥棱加油站现有工程设置有汽油加油、卸油油气回收系统；本项目设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。绥棱加油站经营的所有油品和燃料甲醇均满足国家标准要求，不会对大气环境造成较大不良影响。
本项目建设能够满足《绥化市环境空气质量达标规划（绥政发〔2023〕5号）》的要求。

6.与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

本项目增设甲醇加注设施，其建设和运行与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的要求相符。项目通过推广甲醇清洁燃料，从能源消费源头为减少VOCs排放提供了支撑。项目严格遵循了全面加强无组织排放控制，采用了包括埋地式储罐进行密封、卸料环节采用浸没式密闭管道运输并配备气相回收系统、加注环节配备加注气相回收系统在内的组合措施，有效收集并回收了储存、转移和加注全过程中逸散的甲醇蒸气，减少了无组织排放。项目定期对油气回收系统进行密闭性、液阻、气液比检测及泄漏检测。综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）从源头控制、过程管控到末端治理和规范监测的综合治理思路。

7.与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析
（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。

本项目配套建设甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放，储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求，因此，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。

8.与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析
本项目的设计与建设措施符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中“源头预防、分区防控、规范监控、应急响应”要求。在源头预防与工程防渗层面，项目储存甲醇的地下储罐采用单层罐结构，设置防渗池。同时项目对站区实施了严格的分区防渗，对罐区、加油区、管线等重点区域铺设符合防渗技术规范的材料，从工程整体上最大限度地阻断了泄漏污染途径。在管理维护与风险防控层面，项目建成后定期对地下水监测井进行规范的采样与检测，制定了定期对油气回收系统、储罐密闭性等进行检测与维护的制度。确保了各项防渗与监测设施能够长期有效运行。

综上所述，本项目在采取上述措施后，全面符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求。

9.本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析
第三十九条

生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。鼓励生产、进口、销售和使用无挥发性有机物或者含低毒、低挥发性有机物的原材料和产品。

第四十条

下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）煤炭加工与转化、石油化工生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶黏剂、农药等以挥发性有机物为原材料的生产；（四）涂装、印刷、黏合和工业清洗；（五）其他产生含挥发性有机物废气的活动。

本项目建设单位为中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司，销售的油品符合国六标准（GB 19147-2016柴油、GB 17930-2016汽油），甲醇产品符合国家标准《M100车用甲醇燃料》（GB/T 42416‑2023）；本项目设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求，因此，本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》相符。

10.本项目与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》符合性分析
（十一）油品储运销VOCs综合治理。

加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。有条件的市（地）可尝试推进油船油气回收治理工作。

深化加油站油气回收工作。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，确保油气回收系统正常运行。加快推进加油站储油、加油油气回收治理工作，哈尔滨、大庆年销售汽油量大于5000吨的加油站储油罐要安装油气回收系统和在线监控设备，并与生态环境部门联网。

本项目设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求，埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量，定期聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1、表2、5.3、5.5要求，本项目销售量为小于5000吨的加油站储油罐，无需与生态环境部门联网，因此，本项目建设能够满足《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.工程组成

本项目位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，占地面积4061.96m2，本次新增甲醇销售，在原有站区内进行改建，不新增占地。

绥棱加油站现状有5个30m3地埋式单层储油罐，含2座30m3柴油储罐，3座30m3汽油储罐，储罐区设有防渗池；加油区设有2台双枪柴油加油机、4台双枪单油品汽油加油机（停用2台，带油气回收装置）。

浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）为响应《黑龙江省关于加快推进新型工业化的实施意见》的相关要求，积极在黑龙江省推进甲醇清洁能源车辆广泛应用，服务黑龙江省能源结构清洁低碳转型发展，寻求新的绿色经济增长点、实现碳达峰、碳中和目标。按照浙江绿动醇氢科技服务有限公司2026年工作计划安排，预计在2026年在绥化投放甲醇汽车80台，按照车站匹配原则，希望绥化匹配甲醇站。

为落实甲醇燃料供应，建设单位拟选定绥棱加油站增设甲醇，并与吉利公司沟通，吉利公司甲醇项目人员已对该站踏勘，认为该站站前大型车辆不限行，符合条件，可以增设甲醇，吉利公司按照确定甲醇站办理增设手续，分公司负责配合。

本项目将原03#汽油罐进行清罐及清管，油气浓度检测合格后进行改造，03#汽油罐改为甲醇（M100）储罐。清洗1台双枪单油品汽油加油机（J04），改造为双枪单油品甲醇加注机。拆除03#汽油罐和J04加油机原有汽油管道，新建03#储罐的卸液管道、卸料气相回收管道、通气管道、出液管道及加注气相回收管道，出液管道采用双层不锈钢管，其余管线采用单层不锈钢管。03#储罐的液位仪探棒、卸油防溢阀等均更换为耐醇型。新建甲醇过滤器及防渗操作井，防撞柱移位重新安装1套。新建一个2孔密闭卸油口箱，更换2个不锈钢法兰DN700，恢复油罐操作井内加油管线渗漏检测。

本项目建成后原有成品油销售量不变，汽油销售量为800t/a，柴油销售量为1500t/a，新增甲醇销量为365t/a（1.0t/d）。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级进行判定，本项目建成后加油站等级判定依据见表2-1。

表2-1 加油等级划分一览表

级别

加油站油罐总容积（m3）

加油站油罐单罐容积（m3）
一级

150＜V≤210

≤50
二级

90＜V≤150
≤50
三级

V≤90
汽油罐≤30，柴油罐≤50
注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》“4.5站内甲醇燃料容积计入汽油总容积。”
因此，本项目建成后，加油站油罐折算后总容积为120m3，本站为二级加油站。
本项目选址位于城市建成区内，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》属于“五十、社会事业与服务业-119加油、加气站－城市建成区新建、扩建加油站”，需编制环境影响报告表。

主要建设内容见表2-2。
表2-2 工程组成一览表

建设内容

现有工程实际建设内容
改扩建工程建设规模及内容

备注

主体工程

加油岛及罩棚

罩棚投影面积429m2，净高5.5m，为钢球网架结构，罩棚内现有2台双枪单油品柴油加油机、4台双枪单油品汽油加油机（停用2台，带油气回收装置）。
罩棚利用原有，清洗1台双枪单油品汽油加油机（J04），改造为双枪单油品甲醇加注机。新建甲醇管线，增加甲醇防渗底槽，新建甲醇加注机配套线缆、接地系统。本项目建成后，加油区域共设置2台双枪单油品柴油加油机、1台双枪单油品汽油加油机，1台双枪单油品甲醇加注机，另有2台 双枪单油品汽油加油机停用。汽油加油机和甲醇加注机均设有加油油气回收装置
改建
辅助工程

站房

一层，建筑面积为108.36m2。内含办公室、值班室、卫生间、配电间、储藏间、便利店等

依托现有站房，本次不对站房进行改造
依托现有

围墙
长约75m，H=2.2m
长约75m，H=2.2m

依托现有

储运工程
埋地

罐区
位于站区内西部，1座120m2非承重埋地储油罐区，现有地下单层储油罐5个，容积均为30m3，含2座30m3柴油储罐、3座30m3汽油储罐，配套建设有5个防渗池。汽油卸油设有油气回收装置，油气经4.0m高通气管排放，油罐总容积为150m3，折算后容积为120m3
依托现有罐区，本次将罐区内1座30m3汽油储罐（03#）改为M100甲醇储罐（单层储罐），罐体利旧，新建一个两口的卸油口箱、潜液泵、甲醇卸液管线、卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪、卸液气相回收管道、通气管道及干燥器（内设变色硅胶）等配套设施，新建4m甲醇通气管，项目建成后加油站油罐总容积为150m3，折算后容积为120m3
改建
甲醇

管线
——
罐内泵出口设甲醇过滤器，新建油罐至加注机的甲醇输送管线及加注机的气相回收管道，出液管采用双层不锈钢管，其余采用不锈钢管道；管道铺设完成对破坏的罐区地面、罐池池壁、操作井、防渗底座、加油岛等需修复，修复面积约60m2
新建

危废贮存库
——

本项目利用现有站房闲置房间新建1座危废贮存库，用于临时贮存危险废物。建筑面积为6m2。危废贮存库仅用于临时贮存废耐醇玻纤折叠滤芯，清罐废物产生后由资质单位直接运走，不在站区内贮存
新建
公用工程

供水

工程
市政自来水管网提供
本项目不新增员工，无新增用水
依托现有
排水

工程
项目运营期没有生产废水。生活污水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河
本项目不新增员工，无新增排水
依托现有
供电

工程

市政供电
市政供电
依托现有
供热

工程

冬季供暖依托城市集中供暖
冬季供暖依托城市集中供暖
依托现有
环保工程

废水

处理

排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河
本项目不新增员工，无新增排水

依托现有
废气

处理

设置汽油加油机油气回收、卸油油气回收系统，储油罐呼吸管排放口安装呼吸阀，油气经4.0m高放散管排放。厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值的要求，厂界内无组织排放的非甲烷总烃任意一次浓度及1h平均浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准要求，液阻、密闭性、气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准要求
设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，通气管管口距离地面高度为4m。厂界甲醇浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；液阻、密闭性、气液比、泄漏值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求
新建
噪声

处理

现有工程采取减振、隔声等降噪措施。
设备选取低噪声设备，采取减振措施，站区内设有限速禁鸣标识，东侧、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，西侧和南侧厂界执行2类标准。
新建
固体

废物

站内生活垃圾暂存于站区内垃圾桶中，交由环卫部门处理；储罐底泥暂未清理，清理时委托有资质单位进行清理和处置
本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；本项目运营期产生的一般固废为废变色硅胶，危险废物为储罐清洗废物（包含油泥）、废耐醇玻纤折叠滤芯（甲醇过滤器滤芯）。废变色硅胶由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。废耐醇玻纤折叠滤、含甲醇抹布及劳保用品等属于危险废物，临时贮存在危废贮存库内，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一委托有资质单位拉运处置。储罐清洗废物（包含油泥）产生后由有资质单位直接拉运处置，不在站区内贮存。
新建

地下水和土壤
本站已进行分区防渗，重点防渗区为埋地罐区，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s，油罐采用单层油罐，配套建设防渗池；一般防渗区为油罐区地面、加油区及站内道路等区域，防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数≤10-7cm/s，采用混凝土地面；简单防渗区为站房，已安装漏油监测系统，加油管道已采取防腐、防渗处理，油罐区地面、加油区及站内道路等区域均采用混凝土地面，站房为简单防渗区。
1.甲醇管线、加注机、储罐以及新建的危废贮存库等均采取重点防渗措施，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s。

2.本次新增甲醇销售，甲醇管线、加注机、储罐等均采用耐醇型材料，设有卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪，采取以上措施，防止甲醇泄漏污染地下水。

3.甲醇储罐采用单层储罐，依托现有防渗池，采用液体传感器作为在线泄漏监测系统，传感器检测精度为3.5mm。

4.新建危废贮存库采取重点防渗措施。
新建

风险
站内已编制突发环境事件应急预案，并进行了备案
本项目建成后，全站风险物质主要为甲醇、汽油和柴油等，存储于储罐区。加强风险防范措施，甲醇接触物质均采用耐醇型材料，确保储罐和管线在一般的自然灾害下不发生泄漏；强化管理，建立健全一整套严格的管理制度。本项目建成后新增燃料甲醇的储存、销售。本项目建成后建设单位应及时组织相关技术人员，根据建成后绥棱加油站内的生产工艺、物料属性以及需要更新的应急物资情况等对现有突发环境事件应急预案进行修订。
新建
2.生产设施

本项目主要生产设施详见表2-3。

表2-3  主要生产设施

序号

设备名称

型号或规格

数量

单位

备注

1

地埋式储油罐
30m3
1
座
利用现有汽油储罐进行改造，利旧现有防渗池
2
双枪单油品甲醇加注机（带气相回收）
Q=5-50L/min
1
台
利用现有汽油加油机，新建
3

潜液泵
——
1
台
新增
4
甲醇过滤器
——

1
台
新增
5
卸油口箱

——
1

座

新增
6
甲醇卸液、出液管线

——
1
套
新增

7
卸液防溢阀

——
1
个
新增

8
卸料防满溢报警装置

——
1
台

新增

9
耐醇型液位仪

——
1
台

新增

10
卸液气相回收系统

——
1
套
新增

11
通气管

——
1
套
新增

3.原辅材料用量
本项目原辅料用量情况详见表2-4，项目建成后绥棱加油站全站原辅材料情况见表2-5。

表2-4  原辅料一览表（本项目）
序号

名称

单位

年销售量

备注

1

甲醇
t/a

365
汽运

2
变色硅胶
t/a
0.05
外购，临时贮存在现有站房的物料库房内，单次储存量为0.05t。
3
耐醇玻纤折叠滤芯
kg/a
8
外购，甲醇过滤器滤料（40μm/400目），重量为1kg/支，每次安装2个滤芯，3个月更换1次；临时贮存在现有站房的物料库房内，单次储存量为4支。
表2-5  原辅料一览表（全站）
序号

名称

单位

年销售量

备注

1
汽油
t/a

800
汽运

2
柴油
t/a
1500
汽运
3
甲醇
t/a

365
汽运。满足国标《M100车用甲醇燃料》（GB/T 42416‑2023）标准要求
4
变色硅胶
t/a
0.15
外购，临时贮存在现有站房的物料库房内，单次储存量为0.05t。
5
耐醇玻纤折叠滤芯
kg/a

8

外购，甲醇过滤器滤料（40μm/400目），重量为1kg/支，每次安装2个滤芯，3个月更换1次；临时贮存在现有站房的物料库房内，单次储存量为4支。
表2-6  甲醇的理化性质表
标识

中文名：

甲醇；木酒精         

英文名：

Methyl alcohol; methanol
分子式：

CH4O
分子量：

32.04

CAS号：

67-56-1

RTECS号：

PC1400000

UN编号：

1230

危险货物编号：

32058

理化性质

外观与性状：

无色澄清液体，有刺激性气味。

主要用途：

主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

熔点（℃） ：

-97.8

沸点（℃）：

64.8

相对密度（水=1）：

0.79

相对密度（空气=1）：

1.11

饱和蒸汽压（kPa）：

13.33/21.2℃

溶解性：

溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

临界温度（℃）：

240

临界压力（MPa）：

7.95

燃烧爆炸危险性

燃烧性：

易

燃建规火险分级：

甲

闪点（℃）：

11

自燃温度（℃）：

385

爆炸下限（V%）：

5.5

爆炸上限（V%）：

44.0

危险特性：

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。

燃烧（分解）产物：

一氧化碳、二氧化碳

稳定性：

稳定

聚合危害：

不能出现

禁忌物：

酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

灭火方法：

泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

包装与储运

危险性类别：

第3.2类中闪点易燃液体

危险货物包装标志：

5;26

储运注意事项：

储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

毒性危害

接触限值：

中国MAC：50mg/m3；苏联MAC：5mg/m3；美国TWA，OSHA 200ppm，262mg/m3；ACGIH 200ppm，262mg/m3[皮]；美国STEL：ACGIH 250ppm，328mg/m3[皮]；

侵入途径：

吸入  食入  经皮吸收

毒性：

LD50:5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）。LC50:64000ppm4小时（大鼠吸入）
健康危害：

属Ⅲ级危害（中度危害）毒物。对呼吸道及胃肠道黏膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有黏膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂躁不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。

急救

皮肤接触：

脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：

立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入：

迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：

误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

防护措施

工程控制：

生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：

可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：

戴化学安全防护眼镜。

防护服：

穿相应的防护服

手防护：

戴防护手套

泄漏处置：

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

其他：

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

4.劳动定员及工作制度

本项目不新增员工，年工作日为365天，工作制度为2班制，每班12小时，站内不设置食堂、宿舍。

5.公用工程
①给水

本项目不新增员工，无新增用水。

②排水

本项目不新增员工，无新增排水，现有排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。

③供电

本项目由市政统一供电。

④供热

加油站站房冬季供暖依托城市集中供暖系统。
⑤消防

按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《车用甲醇燃料加注站建设规范》要求配备一定数量的消防设施，消防设施见表2-7。
表2-7  站内现有消防设施一览表

序号

安全防护设施

单位

数量
1

8kg手提式干粉灭火器

具

6（加油区，利旧）

2

8kg手提式干粉灭火器

具

2（室内，利旧）

3

7kg手提式二氧化碳灭火器

具

2（室内，利旧）

4

35kg推车式干粉灭火器

台

2（罐区，利旧）
5

灭火毯

块

5（加油区，利旧）
6

消防沙箱

座

1（罐区，利旧）
7

消防沙

m3

2（罐区，利旧）
8

消防器材箱

座

1

6.环保投资

本项目总投资38.73万元，其中环保投资8.7万元，占总投资的22.46%，详见表2-8。
表2-8  环保投资一览表
序号

处理项目

处理措施

投资（万元）
1

废气

卸液及加注机气相回收系统、4m高通气管
1.8
2

噪声

低噪设备

0.4
3
地下水
卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪
1.0
4
固体废物

与有资质单位签订协议进行清罐、废物拉运及处置

0.5
5
利用站房内现有闲置房间，改造1间危废贮存库
1.0
6
防渗
1.甲醇管线、加注机、储罐以及新建的危废贮存库等均采取重点防渗措施，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s。2.本次新增甲醇销售，甲醇管线、加注机、储罐等均采用耐醇型材料，设有卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪，采取以上措施，防止甲醇泄漏污染地下水。

3.甲醇储罐采用单层储罐，采用液体传感器作为在线泄漏监测系统，传感器检测精度为3.5mm。
2.0
7
例行监测

1.5
8
环保措施的运行与维护

0.5
9
总计
8.7
7.平面布置

本项目甲醇储罐位于现有储罐区内，加注机位于现有罩棚内，现有站区分区设置合理，入口设在加油站东侧，出口设置在加油站南侧。储罐区、站房均位于加油站中部，加油区位于加油站东部。
本项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期流程说明
本项目施工期间内容主要为储罐清理、改造，加注机改造，甲醇管线及配套设施的建设，以及管道铺设完成对破坏的罐区地面、罐池池壁、操作井、防渗底座、加油岛等的修复，施工期较短，主要的污染因素来自施工生活废水、生活垃圾、建筑垃圾、清罐废物、施工机械噪声等对外环境产生的影响。施工期工艺流程及产污流程见图2-1。
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图2-1  施工期工艺流程及产污流程图
二、运营期流程说明
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图2-2  本项目工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

（1）甲醇卸料

由成品甲醇罐车将甲醇运至站区卸甲醇处，采用浸没式密闭卸甲醇方式，将甲醇卸至储罐中。在卸甲醇过程中，由于机械力的作用，加剧了甲醇的挥发程度，产生了甲醇气体。而储罐中的气体空间随着甲醇的液位升高而减少，气体压力增大。在罐车卸料过程中，为保持压力的平衡，通过卸液气相回收将卸料过程中挥发的甲醇气体通过管线回到罐车内，达到甲醇气体收集的目的，甲醇卸料气相回收系统主要是针对这一部分逃逸的气体而设计的，其基本原理就是用导管将逃逸的甲醇气体重新输送回储罐车里，完成气相循环的卸液过程。经过卸液气相回收后，该工序有少量废气排放。
（2）甲醇储存

成品甲醇在储罐内静置储存过程中，储罐内的温度昼夜有规律地变化。白天温度升高，热量使甲醇气体膨胀，压力增高，造成甲醇气体的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，甲醇气体从液相中蒸发，直至甲醇液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成甲醇气体的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成甲醇气体的排放，形成了称为“小呼吸”的甲醇气体通过呼吸阀排放。储存过程中通气管中干燥器内变色硅胶定期更换，此过程产生废变色硅胶和废气。
（3）甲醇加注

在向车用油箱加注时，先通过加注机本身自带的压力泵将埋地储罐中的甲醇送至加注机计量系统进行计量，然后再通过与加注机连接的加注枪将甲醇送入车用油箱中，每个加注枪设单独管线吸甲醇。在车辆加注过程中，将油箱内逸散的甲醇及加注产生的甲醇，通过加注气相回收装置收集，将甲醇气体回收至储罐中，控制废气外排，此过程还是会有少量甲醇气体外逸。

（4）甲醇气相回收系统
本项目采用二级甲醇气相回收系统对运营期间产生的甲醇气体进行回收。甲醇气体收

系统由卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）组成。甲醇气相回收系统见图2-3。
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图2-3 甲醇气相回收系统工艺及位置图
①卸料气相回收系统（一次回收）：是通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的甲醇气体收集到罐车内，运回储罐车进行甲醇气体回收处理的过程。该阶段甲醇气体回收实现过程：在罐车卸料过程中，甲醇罐车罐内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与罐车内的压力差，使卸料过程中挥发的甲醇气体通过管线回到罐车内，达到甲醇气体收集的目的。待卸料结束，地下储罐与罐车内压力达到平衡状态，一次甲醇气体回收阶段结束。卸料气相回收系统回收率约为90%。

②加注气相回收装置（二次回收）：是采用真空辅助式甲醇气体回收设备，将在加注过程中挥发的甲醇气体通过地下甲醇气体回收管线收集到地下储罐内的过程。该阶段甲醇气体回收实现过程：加注过程中，通过真空泵产生一定真空度经加注枪、甲醇气体回收管、真空泵等甲醇气体回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加注过程中挥发的甲醇气体回收到储罐内。加注气相回收系统回收率约为90%。

表2-9  污染工序及排污节点

类别

生产环节

排污节点

主要污染物

排放特点
治理措施
废气

储罐、加注机
卸液、加注、储液
甲醇
间断

设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放

噪声
储罐、加注区
加注机、潜液泵、气相回收系统、车辆运行
噪声
间断

设备选取低噪声设备，采取减振措施，站区内设有限速禁鸣标识
固废

储罐
清罐
清罐废物
间断

本项目甲醇储罐使用前需对罐体内部进行清洗，清洗废物即清即运，不在站区储存，该过程委托有资质单位进行清洗、外运并处置

储存
废变色硅胶

间断

由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.基本情况

中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化绥棱经营部绥棱加油站（以下简称绥棱加油站）位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，占地面积4061.96m2。绥棱加油站现状有5个30m3地埋式储油罐，含2座30m3柴油储罐，3座30m3汽油储罐；2台双枪柴油加油机、4台双枪单油品汽油加油机（停用2台，带油气回收装置）。绥棱加油站现状为二级加油站，年销售汽油800t/年、柴油400t/年。
2.环保手续履行情况

绥棱加油站最早建设于2002年并投用，由于建设较早，未办理环保审批手续。2020年该加油站进行油气回收、储罐区防渗池改造，填报了建设项目环境影响登记表。
表2-10  环保手续履行情况一览表
序号

项目名称

审批部门

环评批复

竣工环境保护验收

备注
1
绥棱加油站建设项目
/
/
/
2002年建设，未办理环保审批手续
2
中石油绥棱加油站建设项目
/
/
/
2020年建设，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202023122600000016
3.现有排污许可手续办理情况
（1）排污许可证办理情况
按照绥化市生态环境局的要求，建设单位对现有工程办理了排污许可证，排污许可证编号为91231226569873463D001Q。现有排污许可证发证日期为2023年6月5日，有效期为2023年6月5日起至2028年6月4日，管理类别为简化管理。
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图2-4 排污许可证办理情况截图
（2）执行报告填报情况
根据查询“全国排污许可证管理信息平台 公开端”，建设单位已按照要求填报了2020年至2025年的季报、年报。

[image: image8.png]2EHESIFRNEERERYEES O SEESRRRE PRI BIRA

2026 2025 2024 2023 2022 B2

HRSRLAFRRERBR M, B iR/ FRAE TS IR EiERs!

Bik =ik
18 nmeEs 28 nmeR 15E  nEEs 2EE  nEes
3 nmEm 48  hmiem 3JE  nEeR AB[E  nERs
L= 68  nmem -
98  nmes 108 nmes

1M nmes 128 nmes




图2-5 排污许可证执行报告填报情况截图
4.现有环保措施
（1）废气

绥棱加油站采取了二级油气回收系统。设置汽油加油机油气回收、卸油油气回收系统，储油罐呼吸管排放口安装呼吸阀，油气经4.0m高通气管排放。

（2）废水
项目运营期没有生产废水。生活污水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。

（3）噪声

现有工程采取减振、隔声等降噪措施。
（4）固废

站内生活垃圾暂存于站区内垃圾桶中，交由环卫部门处理；储罐底泥暂未清理，清理时委托有资质单位进行清理和处置。
5.现有工程污染物排放情况

绥棱加油站现有工程竣工环保验收阶段、排污许可执行报告中均未对污染物排放量进行核算，因此本次评价对现有工程废气污染物排放量进行计算，计算工程如下。
加油站运营期产生的废气主要为储油罐大、小呼吸损耗以及加油作业过程中排放的少量油气，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），加油站加油、卸油和储存汽油过程中产生的挥发性有机物为非甲烷总烃。由于现有工程采用的是地埋式储罐，储罐罐体均为单层结构，每座储罐配套建设有防渗池，顶部有0.5m干净细沙回填，由于昼夜温差导致的罐内温度变化极小，可极大减少小呼吸损耗，储罐小呼吸排放量可以忽略。
参照《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-1989）中灌桶损耗率（汽油0.18%，其他油0.01%）和零售损耗率（汽油0.29%，柴油0.08%），绥棱加油站现有工程年销售汽油800t/年、柴油1500t/年。

现有工程运营期间汽油销售过程非甲烷总烃产生量为:800×（0.18%+0.29%）t=0.376t；柴油销售过程非甲烷总烃产生量为:1500×（0.01%+0.08%）t=0.135t。

现有工程汽油销售过程中设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统，回收效率均为90%，则汽油销售过程产生的非甲烷总烃排放量为0.038t/a。柴油销售过程排放量与产生量一致，则柴油销售过程非甲烷总烃排放量为0.135t/a。

现有工程运营期非甲烷总烃合计排放量为0.173t/a。
6.与本工程有关的现有环境问题
根据收集资料，绥棱加油站2025年、2026年均未按照排污许可系统的自行监测要求对地下水环境质量进行跟踪监测。
7.现有环境问题解决方案
绥棱加油站应按照排污许可系统要求，尽快委托资质单位进行地下水环境质量进行监测，监测的污染物名称为石油类、甲基叔丁基醚、石油烃；监测频次为1次/半年。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的数据，绥化市空气质量级别未达二级标准，达标天数为307天（84.3%）。

2025年绥化市区细颗粒物（PM2.5）年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均第95百分位数臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均优于国家环境空气质量二级标准。绥化市属于环境空气质量不达标区。

表3-1 区域环境空气质量现状评价表   单位：μg/m3

污染物

年评价指标

现状浓度

过渡阶段二级浓度限值
占标率

%
达标

情况

PM2.5
年均值

38
30
126.67
超标

PM10
年均值

54
60

90.00
达标

SO2
年均值
6
60
10.00
达标
NO2
年均值

19
40

47.50
达标

CO
日均值第95百分位数

1100
4000

27.50
达标

O3
日最大8h平均值第90百分位数

119
160

74.38
达标

根据上表统计结果，区域基本污染物可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮相应百分位数日平均质量浓度值及年平均质量浓度值、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日最大8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，细颗粒物相应百分位数日平均质量浓度值及年平均质量浓度值不符合二级标准要求，区域属于环境空气质量不达标区。

PM2.5污染多出现在春季和供暖期，1~2月、4月和11~12月均值超过二级标准，其他月份达到二级标准。超标原因如下：

1）供暖期污染物排放量大，与不利气象条件叠加易导致空气污染。
2）焚烧秸秆是造成春季污染的主要原因。

3）春季沙尘天气与污染物区域性传输产生一定影响。

2.地表水环境

项目所在区域主要地表水体为努敏河，根据《绥化市环境质量年报（2024年）》，努敏河上集桥断面、阁山大桥断面水质类别均为Ⅲ类，能够满足水体功能规划目标要求。
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图3-1 绥化市国省控断面图
3.声环境

根据《绥化市环境质量年报（2024年）》可知，2024 年各类功能区昼间、夜间各监测40点次。1 类功能区昼间等效声级平均值为 52dB（A），夜间等效声级平均值为43dB（A）；2类功能区昼间等效声级平均值为54dB（A），夜间等效声级平均值 为45dB（A）；3类功能区昼间等效声级平均值为53（A），夜间等效声级平均值为50dB（A）。2024 年各类功能区声环境昼间等效声级均大于夜间，各类功能区昼间等效声级的达标率要好于夜间，整体来看昼间、夜间声环境质量均好于2023年。本项目厂界周边不存在较大的噪声源，声环境质量较好。
4.地下水环境

根据企业2024年排污许可例行检测报告（沈阳泽尔检测服务有限公司，2025年1月3日），具体检测结果如下：
（1）监测点位

监测井的位置见表3-3。

表3-3 地下水环境现状监测点位

序号

监测点位
井深
坐标

1

站内地下水监测井
20m
N:47.244563°

E:127.094264°

监测项目

苯、甲苯、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、萘
监测频次

1次

（2）监测项目与分析方法

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行监测，监测方法见附件监测报告。

（3）监测结果统计与分析

地下水现状监测结果见表3-5。
表3-5 地下水现状监测结果及水质现状评价结果    单位：μg/L
检测项目

监测结果
苯
1.4L
甲苯
1.4L
乙苯
0.8L
间，对-二甲苯
2.2L
邻-二甲苯
1.4L
萘
1.0L
备注：检出限加L其含义为未检出。
（4）地下水现状评价结论

根据以上监测数据，绥棱加油站所在区域的地下水环境中，苯、甲苯、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、萘等特征因子的监测结果均低于检出限，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境保护目标：

本项目选址位于绥棱县城市建成区，厂界外500米范围内的主要大气环境保护目标为绥棱县的居住区、文化区等，详见表3-4。

表3-4  本项目厂界环境空气保护目标一览表

保护

目标

坐标/（°）
保护

对象
保护

内容
保护功能区
相对厂

址方位
相对厂界

距离/m
经度

纬度

鑫源小区
127.08949352

47.24420585

居住区
人群

二类

W
290
翰林华庭 
127.09849656

47.24293942

SE
270
鸿顺新城
127.09954798

47.24230937

SE
320
绥棱县养老服务中心
127.09112945

47.24399017

W
80
绥棱县第六中学
127.08949352

47.24420585

文化区
人群

二类
E
180
绥棱县特教学校
127.09018707

47.24407020

W
240
（2）声环境保护目标：

本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护。

（3）地下水环境保护目标：

本项目厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源保护区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本次评价不存在地下水环境保护目标。

（4）生态环境保护目标：

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象，本项目不新增占地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气
施工期产生无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

表3-5 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

本项目建成后厂界废气甲醇浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求。液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1、表2、5.3、5.5。
表3-6 本项目污染物排放控制标准
标准

控制因子

限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
甲醇（厂界）
12mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1、表2、5.3、5.5
气液比
1.0-1.2

液阻
通入氮气流量L/min
18
最大压力Pa
40

28
90

38
155

密闭性
根据监测时实际储罐内液体体积确定达标情况
泄漏检测值
500μmol/mol
本项目建成后全站废气执行标准见下表：

表3-7 污染物排放控制标准（全站）
标准

控制因子

限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
甲醇（厂界）
12mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值
非甲烷总烃
4.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放标准限值

站内监控点
1h平均浓度值：10mg/m3
任意一次浓度值：30mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1、表2、5.3、5.5
气液比
1.0-1.2

液阻
通入氮气流量L/min
18
最大压力Pa
40

28
90

38
155

密闭性
根据监测时实际储罐内液体体积确定达标情况
泄漏检测值
500μmol/mol
2.废水

本项目无新增生活污水，现有污水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。
3.噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；绥棱加油站厂界东侧和南侧临近城市次干路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，西侧和北侧厂界执行2类标准。噪声标准值见表3-11。

表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

时段

标准

昼间

夜间

施工期

GB12523-2025
70

55

运营期
GB12348-2008  2类

60

50

GB12348-2008  4类

70
55
4.固体废物
本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	表3-9  污染物核定排放量及“三本账”一览表（t/a）
污染因子
现有工程排放量

本工程预测排放量
以新带老消减量
工程完成后全厂总排放量

预测排放量增减量变化

VOCs

0.173
0.091
（甲醇）
0
0.264（含甲醇）
+0.091
COD
0.016

0
0
0.016
0
氨氮
0.0016
0
0
0.0016
0



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	废气

本项目工程量较小，主要产尘工序为管道铺设及恢复过程中施工机械、运输车辆汽车尾气，以及粉尘等。汽车尾气在当地大气条件下很容易扩散，对环境影响很小。

为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡；粉性建筑材料（如砂石等）应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质应当采取湿式作业等有效防尘措施。施工单位应当按照有关规定使用预拌混凝土，不得擅自在施工现场搅拌混凝土。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放，弃土石渣每天清除。采取上面措施后，施工期产生的粉尘、扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，不会对周边环境造成较大影响。

废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水，由于施工期施工人员只在白天工作，施工人员不在场地内食宿，因此产生的废水较少。

废水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河，施工作业产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。

施工期间，需对现有工程中的03#汽油罐、1台双枪单油品汽油加油机（J04）、03#汽油罐和J04加油机现有汽油管道进行清洗。根据建设单位提供资料，清洗废水产生量约为2.0t。清洗废水属于危险废物，建设单位委托有清罐资质单位现场作业，清洗废水产生后直接由资质单位拉运处理，站内不存储。采取上述措施后，本项目施工期间产生的废水不会对周边地表水体环境造成不良影响，
噪声

施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，高噪声的施工设备圆锯等必须封闭使用或四周加设隔声屏障，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。

4.固体废物

本项目施工期间的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾及清罐废物，建筑垃圾拉运至市政部门指定地点，生活垃圾由环卫部门统一处置，避免随意堆放。
本项目甲醇加注前需对现有储罐、加油机以及管道等进行清洗，清洗过程产生油泥属于危险废物，产生量约为0.5t。建设单位委托有清罐资质单位进行作业，清罐废物产生直接由有资质单位处理，站内不存储。清洗后的汽油罐道不属于危险废物，送至总公司库房备用。施工期间各项固体废物处置率100%，能够得到有效处置，不会对土壤和地下水造成污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

（1）本项目废气产污节点及污染治理设施详情见表4-1。

表4-1  废气产污节点及污染治理设施一览表

产污环节

污染物种类

排放形式

污染防治设施

污染防治设施名称

处理能力

收集效率

去除率

是否为可行技术

储罐

甲醇

无组织排放

气相回收

-
90%
-
是

加注枪

甲醇
无组织排放
气相回收
-
90%
-
是
由于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》中未规定甲醇燃料的废气污染治理可行技术，故根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》中“甲醇燃料加注站应设卸料气相回收系统和加注气相回收系统”，本项目采取甲醇加注气相回收系统、储罐卸料气相回收系统，故本项目废气属于可行性技术。
依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），本项目废气防治还应落实以下措施要求：
①甲醇卸液、储存和加注时排放的废气，采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。②应建立气相回收施工图纸、气相回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定气相回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。③应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。④气相回收系统应采用标准化连接。⑤在进行气相回收系统设计和施工时，应将设备管线预先埋设。⑥应采用浸没式卸液方式，卸液管出液口距罐底高度应小于200mm。⑦卸液和气相回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。⑧连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。⑨排气管阀门应保持常开状态。⑩连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。⑪卸液时应保证卸液气相回收系统密闭。卸液前卸液软管和气相回收软管应与甲醇运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启气相回收管路阀门，再开启卸液管路阀门进行卸液作业。⑫卸液后应先关闭与卸液软管及气相回收软管相关的阀门，再断开卸液软管和气相回收软管。⑬所有影响储液密闭性的部件，包括气相管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，气相泄漏浓度满足气相回收系统密闭点位限值要求。⑭埋地油罐应采用电子式液位计进行储罐密闭测量。⑮气相回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。⑯加注软管应配备拉断截止阀，加注时应防止溢液和滴液。⑰本项目气相管线覆土、地面硬化施工之前，应检测液阻。⑱通气管排气口距地平面高度不应小于4m，排气口设阻火器。⑲废气处理装置回液管横向地下油罐的坡度不应小于1%。废气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。

由于甲醇卸料及加注的气相回收效率无相关参数，故本项目甲醇卸料及加注的气相回收效率参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期，2006年8月）中相关资料，卸油气体回收系统回收率为90%，加油气体回收系统回收率85%～95%，故本项目卸料气相回收效率取90%，加注气相回收效率取90%。
（2）项目废气污染源

本项目污染源为甲醇的储存、卸液、加注过程将有一定量的蒸汽（甲醇）以气态形

式逸出，因此本项目产生的废气主要为甲醇。

A.甲醇储罐大呼吸损失

储罐大呼吸是指储罐进、发燃料时所呼出的蒸气（主要成分为甲醇）而造成的甲醇燃料蒸发损失。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，挥发的甲醇气体经过回收系统抽回罐车，直到储罐停止进料，管道中会残留少部分甲醇气体。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）

确定大呼吸计算公式：LW＝4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）；
      M—项目成分是甲醇（CH3OH），其分子量M＝32.04
      P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9Pa
      KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；
(K≤36, KN＝1;36≤K≤220, KN＝11.467×K-0.7026; K≥220, KN＝0.26);
本项目年销甲醇365t，储罐设计储存量为21.33t，K取17.11（3≤K≤36）；KN＝1；
KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）；

经上述计算，LW＝0.172kg/m3
根据建设单位提供资料，本项目甲醇设计供应量365t/a，1m3甲醇约为0.79t，合计462m3。则工作损失产生量约0.079t/a。
采用密闭式卸料工艺，通过导静电耐油软管连接罐车和卸料口快速接头，将甲醇燃料卸入埋地储罐，储罐安装卸料气相回收系统（一次回收），挥发的甲醇气体经过回收系统抽回罐车，回收率约为90%，未被回收的甲醇残留在回收系统（管道）中，最终无组织排放，排放量为0.008t/a。
B.小呼吸损失
储罐在没有收发燃料作业的情况下，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。
根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定小呼吸计算公式：
LB=0.191×M(P/(100910-P)0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；
      M—储罐内蒸气的分子量，32.04；
      P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9Pa；
      D—罐的直径（m），本环评取2.4；

H—平均蒸气空间高度（m），1.0；
      △T—一天之内的平均温度差（℃），15；
      FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间，1.25；
      C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目取0.464；

      KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）；
经上述计算，项目甲醇储罐小呼吸甲醇气体产生量为14.7kg/a，即0.017t/a。
本加注站采用地埋式储罐，顶部有0.5m干净细沙回填，可极大减少小呼吸损耗，储罐小呼吸产生的废气通过通气管排放，废气污染物排放种类为甲醇，排放量为0.017t/a。
C.加注作业损失
加注作业损失主要指为车辆加注甲醇燃料时，燃料进入机动车油箱，油箱内的气体被燃料置换排入大气（进本站加注燃料的车辆通常为使用醇基燃料的车辆，即置换出的气体也为甲醇气体）。本站年销售甲醇量约365t（462m3），甲醇蒸汽相对空气（空气密度=1）密度为1.11，空气的平均密度为1.29kg/m3，则甲醇蒸汽密度为1.432kg/m3，故加注过程中产生的甲醇废气量=甲醇体积*蒸汽密度=462×1.432/10-3t/a=0.662t/a。
本站加注枪设置加注气相回收装置（二次回收，安装在加注机内），车辆油箱口产生的气体通过加注枪上的回收孔回收，经过回收软管、地下管道及集液器输送至储罐内，回收率90%，剩余10%通过无组织排放，即无组织排放量为0.066t/a，加注作业损失排放量为0.066t/a。
本项目甲醇总排放量=0.008+0.017+0.066=0.091t/a。

本项目废气污染源源强核算详见表4-2。
表4-2  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量（m3/h）

产生量（t/a）

产生量（kg/h）

工艺

效率/%

核算方法

废气排放量（m3/h）

排放量（t/a）

排放量（kg/h）

储罐大呼吸
无组织排放

甲醇
产污系数法

/

0.079
3.95
气相回收

90
物料衡算法

/

0.008 
0.395
20
储罐小呼吸
/

0.017
0.002

/

/

物料衡算法

/

0.017 
0.002 
8760

加注作业
/

0.662
22.067
气相回收
90
物料衡算法
/

0.066
2.207
30
总计

/

0.758
26.019
/

0.091
2.604
/

（2）非正常工况

本项目中，气相回收装置故障损坏等因素会使甲醇回收效率下降，将导致非正常排放发生。本次评价按废气回收系统装置处理效率下降至50%，经计算，本项目非正常工况下排放情况见表4-3。
表4-3 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/年
甲醇加注
卸液气相回收系统故障
甲醇
1.975
0.5
1

加注机气相回收系统故障
甲醇
11.034
0.5
1

（3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），废气监测要求详见表4-4。

表4-4  改扩建后全站监测一览表
监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

无组织排放

企业边界
非甲烷总烃、甲醇
1次/年

油气回收
加油油气回收立管

液阻

1次/年

密闭性

1次/年

加油枪喷管

气液比

1次/年

油气回收系统密封点处
泄漏检测值
1次/年
（3）可行性技术符合性分析
根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》4.7条，甲醇燃料加注站应设卸料气相回收系统和加注气相回收系统，气相回收系统设计应当符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3条规定要求。

本项目设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放。满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对卸料气相回收系统和加注气相回收系统的要求。
项目建成后厂界甲醇浓度排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；液阻、密闭性、气液比、泄漏值能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求。
本项目严格执行《车用甲醇燃料加注站建设规范》规定的环保措施，配套建设的气相回收系统为可行性技术措施，可以满足达标排放的要求。
（5）环境影响分析

本项目所在区域除PM2.5外，其余污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级排放限值。周边环境敏感目标主要为居民。设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放，厂界甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求。对周边影响较小。

二、废水

本项目无新增生活污水，现有废水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。

三、噪声

（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-5。
表4-5  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置m

声源源强/dB（A）

声源控制措施

排放强度

/dB(A)
运行时段
X

Y

Z

1

甲醇加注机（含自吸泵）
101
56.9
1.0
75
采取低噪声设备，基础减振

65
昼夜
2

汽油加油机（含自吸泵，已建）
95
60
1.0
75
采取低噪声设备，基础减振

65
昼夜
3

柴油加油机（含自吸泵，已建）
83
50
1.0
75
采取低噪声设备，基础减振

65
昼夜
4

柴油加油机（含自吸泵，已建）
94
46
1.0
75
采取低噪声设备，基础减振
65
昼夜
5
气相回收系统（新建）
98
74
0.5
70
采取低噪声设备，基础减振

60
昼夜

6
气相回收系统（现有）

96
71
0.5
70
采取低噪声设备，基础减振
60
昼夜

如果声源处于半自由声场，计算公式如下：
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式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

噪声贡献值计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

噪声预测值计算公式：

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到声级。

噪声预测值计算公式为：
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其中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

表4-6 噪声预测结果表  单位：dB(A)

项目

贡献值

标准值

达标和超标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧

45.09
45.09
70
55
达标
达标

厂界南侧

40.18
40.18
70
55
达标

达标

厂界西侧

39.12
39.12
60
50
达标

达标

厂界北侧

38.83
38.83
60
50
达标

达标
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图4-1  敏感点噪声预测结果图 单位：dB(A)

（2）污染防治措施及环境影响分析

1）在满足生产工艺要求的前提下，应选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；

2）泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少振动的发生；

3）应做好加注机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生；

4）加油站入口处应设置限速标志以及禁止鸣笛标志，使出入加油站的车辆减速慢行，从而降低交通噪声对周围环境造成的影响。

采取以上措施，加油站东侧和南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，西侧和北侧厂界噪声排放满足2类标准。本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，项目建成后不会对周边区域的声环境质量造成较大影响。
（3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目噪声监测计划如下：

表4-7  监测要求

监测要素

监测地点

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

边界外四周1m处

连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准

四、固体废物

1.固体废物排放信息

表4-7  固体废物排放信息

产生

环节

名称

属性

年产生量

贮存

方式

处置方式

和去向

处置或利用量

储存和销售
废耐醇玻纤折叠滤芯
危险废物
9.6kg/a
危废贮存库
在危废贮存库内临时贮存，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司委托有资质单位处置
9.6kg/a
含油抹布及劳保用品
危险废物
0.02t/a
危废贮存库
0.02t/a
清罐废物
危险废物
0.33t/5a
不存储
由有资质单位拉运处理
0.33t/5a
废变色硅胶

一般固废
0.06t/a
不存储

由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。
0.06t/a
①废耐醇玻纤折叠滤芯
本项目在甲醇加注机前端设置有1台甲醇过滤器，采用耐醇玻纤折叠滤芯，甲醇过滤器可同时安装2支耐醇玻纤折叠滤芯，3个月更换1次。单支耐醇玻纤折叠滤芯重量为1kg，使用期间按吸收的甲醇和固体杂质按20%计算，则单支废耐醇玻纤折叠滤芯重量为1.2kg。则本项目废耐醇玻纤折叠滤芯产生量为9.6kg/a。

根据《国家危险废物名录（2025版）》，废耐醇玻纤折叠滤芯属于危险废物，废物类别为HW049，废物代码：900-047-49。废耐醇玻纤折叠滤芯收集后暂存于危废贮存库，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司委托有资质单位处置。

②清罐废物
地下储罐经过长期使用，在罐底会有微量的底泥产生，积累的储罐残留底泥需定期清除，储罐残留底泥5年处置一次。
根据《油泥产生特性及处理处置技术》，一般储油罐含油底泥约占整个储油罐储油体积的1%～2.2%，清罐周期一般为5年。本项目甲醇储罐30m3，‌按底泥产生量占整个储油罐储油体积的2.2%计算，则产生0.66m3，按密度1.5g/cm3计算，含油底泥产生量为0.33t，清罐废物产生后，直接由资质单位拉运处置，不在站区内贮存。

本项目甲醇储罐的清罐底泥的有害成分以甲醇为主，储罐底泥应属于危险废物，该废物未直接列入名录。在工业生产中，甲醇属于有机溶剂，因此甲醇储罐的清罐底泥危废类别参照为HW06，代码为900-404-06。
③含甲醇抹布及劳保用品
绥棱加油站含甲醇抹布及劳保用品的产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于危险废物，废物代码为900-041-49，产生后暂存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位进行处置。

表4-9  危险废物汇总表

名称

废物

类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

清罐废物

HW06
900-404-06
储罐储存

液态

甲醇

甲醇
5年1次
毒性；易燃性

产生后直接由资质单位拉运处置，不在站区内贮存
废耐醇玻纤折叠滤芯
HW49
900-047-49
甲醇过滤器
固态

甲醇

甲醇

3月1次
毒性；易燃性

收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。
含甲醇抹布及劳保用品

HW49
900-041-49

储存、销售以及设备检维修
固态
废矿物油及纺织物
甲醇
3月1次
毒性；易燃性

收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。
④废变色硅胶

储罐存储过程中，为防止储罐内进入水汽，在通气管中干燥器内放置变色硅胶，用于吸水，需定期更换。变色硅胶吸收空气中水分按20%计，则本项目废变色硅胶的产生量为0.06t/a。本项目设置有甲醇卸料回收系统，卸料过程中产生的甲醇废气基本都被气象回收系统转移至拉运罐车内。通气管中干燥器内放置的变色硅胶主要是吸收进入储罐的空气中的水汽，因此基本不会被甲醇废气污染，不属于危险废物。
本项目运营期产生的废变色硅胶由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目一般工业固体废物详见下表。

表4-10  一般固体废物类别及代码
序号

类别

类别代码

代码

1

废变色硅胶

SW59
900-005-S59
2.固废储存场所管理要求

（1）一般固体废物环境管理要求

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

（2）危险废物环境管理要求

①本项目设置6m2危险废物贮存库，贮存库设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，采取重点防渗措施，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s。
②收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

③贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；

④贮存容器保证完好无损并具有明显标志；

⑤不相容的危险废物应分开存放，并设有隔离间隔断；

⑥危险废物暂存场所需要设有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的专用标志；

⑦设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。

通过采取上述措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物暂存具备可行性，建设项目危险废物贮存设施基本情况见表4-11。

表4-11 危险废物贮存信息基本情况表
序号

贮存设施名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存能力

贮存周期

1

危险废物贮存库

废耐醇玻纤折叠滤芯

HW49

900-047-499

危废贮存库
6m2
采用专用桶装分类收集、暂存

1.0t

30d
2
危险废物贮存库
含甲醇抹布及劳保用品
HW49
900-047-49
危废贮存库
6m2
采用专用桶装分类收集、暂存
1.0
30d
本项目产生的危险废物在加油站内指定的危废贮存库安全暂存，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司委托有资质单位处置。

综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。
土壤、地下水
本站已进行分区防渗，重点防渗区为埋地罐区，防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s，成品油罐和甲醇储罐均采用单层油罐，配套建设防渗池；一般防渗区为油罐区地面、加油区及站内道路等区域，防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数≤10-7cm/s，采用混凝土地面；简单防渗区为站房，已安装漏油监测系统，加油管道已采取防腐、防渗处理，油罐区地面、加油区及站内道路等区域均采用混凝土地面，站房为简单防渗区，站内罐区下游设一个地下水监测井并定期进行了监测；本次新增甲醇销售，甲醇管线、加注机、储罐等均采用耐醇型材料，设有卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪，采取以上措施，本项目对土壤及地下水的影响较小。
表4-12 地下水、土壤防渗措施汇总表
序号
污染源
结构形式
污染物
防渗措施
1
埋地

卧式
储罐
地下
甲醇
按《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《汽车加注加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工，储罐设备采用地埋式卧式储罐，为钢结构，配套建设有防渗池。管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和管道进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。储罐经压力测试、超声波检测等试验合格。
2
地埋

管线
地下
甲醇
甲醇加注管线采用双层不锈钢管，其余甲醇工艺管线采用单层不锈钢管，其技术性能应符合国家现行标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012的规定，双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置管道检漏装置。
3
卸车点
地上
甲醇
每次车辆入厂前对卸车接头、管线进行检查，从源头上减少跑冒滴漏，同时地面已硬化，一旦发生跑冒滴漏情况立即对滴落液体进行清理。非正常情况下，甲醇输送很难对地下水和土壤环境造成明显影响。
本项目将原有柴油储罐改造用于储存M100甲醇燃料，改造前须对储罐进行彻底的专业清洗与干燥，确保符合《车用甲醇燃料作业安全规范》（GB/T 41884-2022）中“清洁和干燥”的强制性要求，从源头杜绝污染。其次，依据《车用甲醇燃料加注站建设规范》，将储罐内壁进行耐甲醇防腐涂层修复或内衬升级，并将所有接触介质的管线、泵、密封件及加油机关键部件更换为耐甲醇材料。此措施能有效构建与甲醇相容的储存系统，防止介质渗漏。在严格执行专罐专用、完成针对性材料改造并加强后期监测的前提下，利用原有储罐储存甲醇的方案，能够满足环境保护关于风险预防与污染控制的要求，技术路线可行。

依据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，地下水监测计划见表4-13，土壤监测计划见表4-14。
表4-13  本站地下水环境监测计划一览表

序号

环境

要素

监测项目

监测点

监测时间和频率

执行标准

1

地下水

石油类

加油站跟踪监测井N:47.244563°

E:127.094264°
1次/半年
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

2
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、耗氧量、耗氧量
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

标准
3
甲基叔丁基醚、甲醇
——

表4-14  本站土壤环境监测计划一览表

环境要素

监测项目

监测点

监测时间和频率

执行标准

土壤
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚

储罐区周边
1次/年
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

6.环境风险

本项目存储的甲醇属于风险物质，且存储量超过临界量，需编制风险专项评价，环境风险相关内容详见风险专项评价。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	甲醇储罐、加注机
	甲醇
	设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统，气相回收系统可以控制废气向外界排放。储罐通气管排放口安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值相关要求

	
	
	液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值
	/
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1、表2、5.3、5.5

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	厂界噪声
	噪声
	选择低噪设备，采取减振措施，站内设有限速禁鸣标识
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，现有生活垃圾暂存于站区内垃圾桶中，交由环卫部门处理；本项目甲醇储罐和加注机使用前需对内部进行清洗，清洗废物（包含油泥）即清即运，不在站区储存，该过程委托有资质单位进行清洗、外运并处置；废变色硅胶由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本站已进行分区防渗，油罐为地埋式储罐，利旧现有防渗池，已安装漏油监测系统，加油管道已采取防腐、防渗处理，油罐区地面、加油区及站内道路等区域均采用混凝土地面，站房为简单防渗区，站内罐区下游设有监测井，并定期进行了监测；本次新增甲醇销售，甲醇管线、加注机、储罐等均采用耐醇型材料，设有卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪，采取以上措施，防止甲醇泄漏污染地下水。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	本项目风险物质主要为甲醇，存储于储罐区，储罐区设置有防渗池。加强风险防范措施，甲醇接触物质均采用耐醇型材料，确保储罐和管线在一般的自然灾害下不发生泄漏；强化管理，建立健全一整套严格的管理制度。

	其他环境

管理要求
	本项目建成后，新增燃料甲醇的储存、销售。本项目建成后建设单位应及时组织相关技术人员，根据建成后绥棱加油站内的生产工艺、物料属性、储存量以及需要更新的应急物资情况等对现有突发环境事件应急预案进行修订。重点需要关注的修订内容如下：①需要加强员工对新物料、新工艺应急处置措施的培训；②由于甲醇临界量只有10t，需要重新计算环境风险等级；③甲醇的腐蚀性、毒性较高，需要配备固定式洗眼器，耐甲醇专用丁基橡胶防化手套、全封闭防静电防化服、防甲醇化学品护目镜、全面罩、耐醇专用吸附棉/吸附毡、便携式甲醇可燃气体检测仪等应急物资。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策要求，在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	0.173t/a
	/
	/
	0.091t/a（甲醇）
	0
	0.264t/a（含甲醇）
	+0.091t/a

	废水
	COD
	0.016t/a
	/
	/
	0
	0
	0.016t/a
	0

	
	NH3-N
	0.0016t/a
	/
	/
	0
	0
	0.0016t/a
	0

	危险废物
	清罐油泥（施工期）
	0
	/
	/
	0.5t
	0
	0.5t
	+0.5t

	
	清洗废水（施工期）
	0
	/
	/
	2.0t
	0
	2.0t
	+2.0t

	
	清罐废物（运行期-储油罐）
	2.5t/5a
	/
	/
	0
	0.5t/5a
	2.0t/5a
	-0.5t/5a

	
	清罐废物（运行期-甲醇罐）
	0
	/
	/
	0.33t/5a
	0
	0.33t/5a
	+0.33t/5a

	
	废耐醇玻纤折叠滤芯
	0
	/
	/
	9.6kg/a
	/
	9.6kg/a
	+9.6kg/a

	
	含甲醇抹布及劳保用品
	0
	/
	/
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	含油抹布及劳保用品
	0.05t/a
	/
	/
	0
	0
	0.05t/a
	0

	一般固体废物
	废变色硅胶
	0.12t/a
	/
	/
	0.06t/a
	/
	0.18t/a
	+0.06t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1地理位置图
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附图2平面布置图
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附图3分区防渗图
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附图4 保护目标分布图
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附图5 本项目与环境管控单元叠加图

附件1 建设单位营业执照
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附件2 运营单位营业执照
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附件3 土地证
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附件4 房屋产权证
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附件5现有工程建设项目环评登记表
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附件6排污许可证
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附件7 排污许可例行检测报告
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附件8 地下水环境质量监测报告（2024年）
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附件9 本项目生态环境分区管控分析报告
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附件10 环境风险专项评价
中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站
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136.1 环境风险物质


166.2 生产系统危险性识别、环境风险类型及危害分析


197 风险事故情形分析


197.1 风险事故情形设定


207.2 源项分析


207.2.1 甲醇泄漏事故


217.2.2 汽油泄漏事故


217.2.3 火灾爆炸事故源项


238 环境风险预测与评价


248.1 大气环境风险预测与评价


248.1.1 有毒有害物质在大气中的扩散


318.1.2 环境风险评价


318.2 地表水环境风险影响分析


328.3 地下水环境风险影响分析


329 环境风险管理


329.1 环境风险管理目标


339.2 环境风险防范措施


339.2.1 大气环境风险防范


349.2.2 事故废水环境风险防范


359.2.3 地下水环境风险防范


379.2.4 突发环境事件应急预案编制要求


399.2.5 定期组织演练相关要求


4010 评价结论与建议


4010.1 项目危险因素


4110.2 环境敏感性及事故环境影响


4110.3 环境风险防范措施和应急预案


4110.4 应急要求


4510.5 环境风险评价结论与建议





概述 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
评价工作程序
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图 1-1 环境风险评价工作程序

编制依据
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（6）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（9）《黑龙江省突发事件应急预案管理实施办法》（黑环发〔2024〕12号）；

（10）《黑龙江省突发环境事件应急预案》（黑政办规〔2020〕35号）。
评价依据

本站所存储的甲醇、汽油和柴油具有一定的危险特性，为最大限度降低环境风险，保护周围环境及群众生命财产安全，评价将根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求和本项目的特点，对本项目可能存在的风险因素进行分析，并提出风险防范措施、事故应急措施和环境风险应急预案。

风险调查

风险源

本项目位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，在中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站（以下简称绥棱加油站）原有占地范围内进行改造，本次不新增占地。

绥棱加油站现状有5个30m3地埋式单层储油罐，含2座30m3柴油储罐，3座30m3汽油储罐，储罐区设有防渗池；加油区设有2台双枪柴油加油机、4台双枪单油品汽油加油机（停用2台，带油气回收装置）。

本项目将原03#汽油罐进行清罐及清管，油气浓度检测合格后进行改造，03#汽油罐改为甲醇（M100）储罐。清洗1台双枪单油品汽油加油机（J04），改造为双枪单油品甲醇加注机。拆除03#汽油罐和J04加油机原有汽油管道，新建03#储罐的卸液管道、卸料气相回收管道、通气管道、出液管道及加注气相回收管道，出液管道采用双层不锈钢管，其余管线采用单层不锈钢管。03#储罐的液位仪探棒、卸油防溢阀等均更换为耐醇型。新建甲醇过滤器及防渗操作井，防撞柱移位重新安装1套。新建一个2孔密闭卸油口箱，更换2个不锈钢法兰DN700，恢复油罐操作井内加油管线渗漏检测。

本项目建成后原有成品油销售量不变，汽油销售量为800t/a，柴油销售量为1500t/a，新增甲醇销量为365t/a(1.0t/d）。
本站涉及风险源主要为甲醇、汽油，具体情况详见表3-1。

表3-1环境风险源

	名称
	储存数量
	分布
	生产工艺特点

	甲醇
	30m3/21.33t
	储罐区
	常温常压储存，不涉及化学反应。最大储量为罐容的90%。

	汽油
	60m3/42.12t
	储罐区
	

	柴油
	60m3/46.44t
	储罐区
	


本项目涉及的危险化学品为甲醇、汽油和柴油，理化性质详见表3-2、表3-3、表3-4。

表3-2甲醇理化性质

	标识
	中文名：
	甲醇；木酒精         
	英文名：
	Methyl alcohol; methanol

	
	分子式：
	CH4O
	分子量：
	32.04

	
	CAS号：
	67-56-1
	RTECS号：
	PC1400000

	
	UN编号：
	1230
	危险货物编号：
	32058

	理化性质
	外观与性状：
	无色澄清液体，有刺激性气味。
	主要用途：
	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

	
	熔点（℃） ：
	-97.8
	沸点（℃）：
	64.8

	
	相对密度（水=1）：
	0.79
	相对密度（空气=1）：
	1.11

	
	饱和蒸汽压（kPa）：
	13.33/21.2℃
	溶解性：
	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	临界温度（℃）：
	240
	临界压力（MPa）：
	7.95

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	易
	燃建规火险分级：
	甲

	
	闪点（℃）：
	11
	自燃温度（℃）：
	385

	
	爆炸下限（V%）：
	5.5
	爆炸上限（V%）：
	44.0

	
	危险特性：
	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。

	
	燃烧（分解）产物：
	一氧化碳、二氧化碳                    
	稳定性：
	稳定

	
	聚合危害：
	不能出现
	禁忌物：
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

	
	灭火方法：
	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	包装与储运
	危险性类别：
	第3.2类中闪点易燃液体
	危险货物包装标志：
	5;26

	
	储运注意事项：
	储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

	毒性危害
	接触限值：
	中国MAC：50mg/m3；苏联MAC：5mg/m3；美国TWA，OSHA 200ppm，262mg/m3；ACGIH 200ppm，262mg/m3[皮]；美国STEL：ACGIH 250ppm，328mg/m3[皮]；

	
	侵入途径：
	吸入  食入  经皮吸收

	
	毒性：
	LD50:5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）。LC50:64000ppm4小时（大鼠吸入）

	
	健康危害：
	属Ⅲ级危害（中度危害）毒物。对呼吸道及胃肠道黏膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有黏膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂躁不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	防护措施
	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。

	
	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿相应的防护服
	手防护：
	戴防护手套

	泄漏处置：
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	其他：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。


表3-3汽油理化性质
	标识
	英文名：Gasoline
	危规分类及编号：易燃液体（31001）

	
	分子式：C5H12～C12H26
	CAS号：

	理化特性
	外观与形状
	无色或淡黄色的易流动液体

	
	沸程（℃）
	40-200
	熔点（℃）
	<-60

	
	相对密度（水＝1）
	0.72~0.78
	自燃温度（℃）
	415-530

	
	相对密度（空气＝1）
	3-4
	燃烧热（BTU/1b）
	18.8×103

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，可混溶于脂肪。

	毒性及健康危害
	接触限值
	中国PC-WAT：300mg/m3
	前苏联MAC：350mg/m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收
	毒性：轻度危害

	
	健康危害
	麻醉性毒物，主要引起中枢神经系统功能障碍；

高浓度时引起呼吸中枢麻痹；轻度中毒的表现有头痛、头晕、短暂意识障碍、四肢无力、恶心、呕吐、易激动、步态不稳、共济失调等；

经口急性中毒出现消化道症状，汽油直接吸入呼吸道可致吸入性肺炎。

	
	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗；

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗10分钟。就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医；

食入：误服者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠。就医。

	
	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风；防护服：穿工作服；

呼吸系统防护：高浓度环境中佩戴供气式呼吸器；

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触可戴化学安全防护眼镜；

手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触可戴防化学品手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	建规火险分级
	甲B
	稳定性
	稳定

	
	闪点
	>-50℃
	爆炸极限（V%）
	1.4~7.6
	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	
	聚合危害
	不聚合
	燃烧分解产物
	CO、CO2

	
	危险特性
	蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂发生强烈反应，引起燃烧或爆炸；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	泄漏处理
	首先应当疏散泄漏污染区人员至安全区，切断火源；应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服；在确保安全情况下堵漏，喷水雾减慢挥发，对泄漏物或泄漏点喷水用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。

	
	储运
	保持容器密封，配备相应品种和数量的消防器材；罐储时要有防火防爆技术措施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；灌装要控制流速（不超过4.5m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

	
	灭火方法
	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。


3-4柴油理化性质

	标识
	英文名：Diesel oil Diesel fuel
	RTECS号：HZ1770000

	理化特性
	外观与性状
	稍有黏性的浅黄至棕色液体

	
	成分
	烷烃、芳烃、烯烃等

	
	沸程（℃）
	280-370
	相对密度(水＝1)
	0.82~0.86

	
	熔点（℃）
	-35-20
	燃烧热(BTU/1b)
	18.7×103

	毒性及健康危害
	接触限值
	未制定标准
	毒性：具有刺激作用

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮吸入可引起吸入性肺炎；能经胎盘进入胎儿血中；废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕。

	
	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医；

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸。就医；

食入：误服者立即漱口，饮足量温水，洗胃，就医。

	
	防护措施
	工程防护：密闭操作，注意通风；防护服：穿工作服；

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具；

眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜；手防护：戴防护手套；

其它：工作后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃液态
	闪点（℃）
	＞55（-35、-50号为45）

	
	建规火险分级
	乙B或丙A
	燃烧性
	稳定

	
	燃烧分解产物
	CO、CO2
	自燃温度（℃）
	257

	
	聚合危害
	不能出现
	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源；应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物接触，在确保安全情况下堵漏；喷水雾减慢挥发，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。如果大量泄漏，在技术人员指导下清除。

	
	储运
	保持容器密封，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。

	
	灭火方法
	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土


本项目涉及的风险物质主要为甲醇、汽油、柴油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质。

环境保护目标

本项目选址位于绥化市绥棱县城市建成区，5km环境保护目标详见表3-5，本项目500m环境保护目标详见表3-6。

表3-5  5km范围内环境保护目标

	序号
	名称
	坐标
	保护

类型
	保护

内容
	方位
	距离

(m)
	人口

数

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	1
	绥棱县城区
	127.11477412
	47.24574358
	居住区
	人群
	E
	/
	6.5万

	2
	鑫源小区
	127.08949352
	47.24420585
	
	
	W
	290
	1200

	3
	翰林华庭 
	127.09849656
	47.24293942
	
	
	SE
	270
	1800

	4
	鸿顺新城
	127.09954798
	47.24230937
	
	
	SE
	320
	2200

	5
	绥棱县养老服务中心
	127.09112945
	47.24399017
	
	
	W
	80
	260

	6
	律家屯
	127.0379591
	47.25028089
	
	
	W
	4080
	320

	7
	河北村
	127.0528936
	47.26155331
	
	
	NW
	3430
	550

	8
	陈福令屯
	127.1020317
	47.27337659
	
	
	N
	3150
	300

	9
	罗家屯
	127.1107006
	47.28580856
	
	
	NE
	4650
	280

	10
	杨老奤
	127.1250343
	47.28248977
	
	
	NE
	4730
	240

	11
	东升村
	127.1153355
	47.27448306
	
	
	NE
	3690
	480

	12
	阎家屯
	127.1290684
	47.27585157
	
	
	NE
	4250
	260

	13
	卫东村
	127.1361065
	47.27387159
	
	
	NE
	4480
	420

	14
	小山湾
	127.1397114
	47.2642764
	
	
	NE
	3980
	310

	15
	姜家屯
	127.1527791
	47.26056307
	
	
	NE
	4480
	270

	16
	东北村
	127.1355486
	47.24809603
	
	
	E
	2910
	520

	17
	姚家屯
	127.150569
	47.2369373
	
	
	SE
	4020
	330

	18
	靠山乡
	127.1451187
	47.22674525
	
	
	SE
	4230
	1300

	19
	于振屯
	127.1329951
	47.21811071
	
	
	SE
	3910
	290

	20
	前进村
	127.1429944
	47.2158225
	
	
	SE
	4670
	440

	21
	光芒村
	127.112782
	47.22004905
	
	
	SE
	2810
	460

	22
	王花先屯
	127.0887709
	47.22904027
	
	
	S
	1530
	340

	23
	康家甸村
	127.0945966
	47.21312608
	
	
	S
	3250
	410

	24
	马家屯
	127.0579362
	47.21484597
	
	
	SW
	3890
	280

	25
	九江村
	127.0661116
	47.22013649
	
	
	SW
	3040
	470

	26
	吕家屯
	127.0633006
	47.22599479
	
	
	SW
	3010
	300

	27
	胜利村
	127.0902515
	47.23667505
	
	
	S
	530
	380

	28
	东新村
	127.0321226
	47.24374062
	
	
	W
	4230
	430

	29
	杨村屯
	127.1104432
	47.26671156
	
	
	NE
	2623
	320

	30
	孙千屯
	127.1201837
	47.26380857
	
	
	NE
	2690
	310

	31
	张春灵
	127.0913933
	47.2616817
	
	
	N
	1810
	220

	32
	黄家屯
	127.0807092
	47.26020098
	
	
	NW
	1920
	260

	33
	八队
	127.0820838
	47.25138734
	
	
	W
	1060
	210

	34
	宫家屯
	127.1085157
	47.23207359
	
	
	NE
	1510
	270

	35
	王大布衫
	127.1229769
	47.23247554
	
	
	NE
	2280
	230

	36
	尹大麻子
	127.0845364
	47.20174884
	
	
	S
	4750
	250

	37
	绥棱县第六中学
	127.08949352
	47.24420585
	文化区
	人群
	E
	180
	1400

	38
	绥棱县特教学校
	127.09018707
	47.24407020
	
	
	W
	240
	180


表3-6  半径500m范围内人口分布

	序号
	名称
	坐标
	保护

类型
	保护

内容
	方位
	距离

(m)
	人口

数

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	1
	鑫源小区
	127.08949352
	47.24420585
	居住区
	人群
	W
	290
	1200

	2
	翰林华庭 
	127.09849656
	47.24293942
	
	
	SE
	270
	1800

	3
	鸿顺新城
	127.09954798
	47.24230937
	
	
	SE
	320
	2200

	4
	绥棱县养老服务中心
	127.09112945
	47.24399017
	
	
	W
	80
	260

	5
	绥棱县第六中学
	127.08949352
	47.24420585
	文化区
	人群
	E
	180
	1400

	6
	绥棱县特教学校
	127.09018707
	47.24407020
	
	
	W
	240
	180
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图3-1  敏感目标图

环境风险潜势初判

危险物质及工艺系统危险性

（1）危险物质数量与临界量比值

根据环境风险分析可知，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质主要为甲醇、汽油，详见表4-1。

表4-1 建设项目Q值确定表

	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	甲醇
	67-56-1
	21.33
	10
	2.133

	2
	汽油
	/
	42.12
	2500
	0.017

	3
	柴油
	/
	46.44
	2500
	0.019

	项目Q值Σ
	2.169


（2）行业及生产工艺

根据行业及生产工艺特点确定本项目属于M4。具体确定依据见表4-2。

表4-2 行业及生产工艺（M）

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

b：长输管线运输项目应按站场、管线分段进行评价。


M1：M>20、M2:10<M≤20、M3:5<M≤10、M4：M=5

本项目属于涉及危险物质的使用、贮存项目，M值取值5，属于M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性分级

根据危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）可知，本项目危险性等级为P4。

4-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目危险性等级为P4。
环境敏感程度

（1）大气环境

大气环境敏感程度分级详见表4-4。

表4-4  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目周边5km范围内人口总数＞5万人；500m范围内人口总数大于1000人，大气环境敏感程度分级属于E1。

（2）地表水环境

地表水环境敏感性分区见表4-5。

表4-5  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉及国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


本项目外排污水主要为生活污水，排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。距离本项目最近的地表水体为克音河位于本项目西侧约2km，，为绥棱县纳污水体，未划定水质环境功能，故地表水功能敏感性属于F3。

表4-6  环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内无类型1和类型2包括的敏感保护目标，故环境敏感目标属于S3。

表4-7  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感区

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


根据表4-7可知，本项目地表水环境敏感程度属于E3。

（3）地下水环境

地下水环境功能敏感性分区详见表4-8。

表4-8  地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


本项目所在地不属于集中式水源保护区、准保护区、补给径流区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，周边居民用水均为市政管网，故本项目地下水环境功能敏感性属于G3，本项目所在地包气带防污性能属于D2。

表4-9  包气带防污性能等级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


表4-10  地下水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感区

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E2
	E3


根据表4-8、4-9可知，本项目地下水环境敏感程度属于E3。

环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，详见下表。

表4-11  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


本项目地下水、地表水风险潜势为Ⅰ类，大气环境风险潜势为Ⅲ类。

评价等级及评价范围
本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，大气环境敏感程度属于E1，地表水环境敏感程度、地下水环境敏感程度属于E3，故本项目地下水、地表水风险潜势为Ⅰ类，大气环境风险潜势为Ⅲ类。

表5-1  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


本项目地表水、地下水评价工作等级为简单分析，大气环境风险评价等级为二级。

表5-2 评价等级及评价范围一览表

	环境要素
	风险导则中一评价范围确定依据
	本项目风险评价

	
	
	等级
	范围

	大气环境
	大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km，油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围
	二级
	自项目边界外

延5km的区域

	地表水环境
	/
	简单

分析
	/

	地下水环境
	/
	简单

分析
	/

	注：环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。


环境风险识别

环境风险物质

环境风险物质为甲醇、汽油、环境风险类型为泄漏，及泄漏引发火灾、爆炸产生的一氧化碳、二氧化硫，甲醇、汽油分布情况及理化性质见表3-3~3-3，一氧化碳、二氧化硫理化性质见表6-1、6-2。

表6-1  一氧化碳理化性质

	标识
	中文名：
	一氧化碳
	英文名：
	Carbon monoxide

	
	分子式：
	CO
	分子量：
	28.01

	
	CAS号：
	630-08-0
	RTECS号：
	FG3500000

	
	UN编号：
	1016
	危险货物编号：
	21005

	
	IMDG规则页码：
	2114

	理化性质
	外观与性状：
	无色无臭气体。

	
	主要用途：
	主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，以及用作精炼金属的还原剂。

	
	相对密度（水=1）：
	0.79
	相对密度（空气=1）:
	0.97

	
	溶解性：
	微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。

	
	临界温度（℃）：
	-140.2
	临界压力（MPa）：
	3.50

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	易燃
	建规火险分级：
	乙

	
	闪点（℃）：
	<-50
	自燃温度（℃）：
	610

	
	爆炸下限（V%）：
	12.5
	爆炸上限（V%）：
	74.2

	
	危险特性：
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧（分解）产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	稳定性：
	稳定

	
	聚合危害：
	不能出现

	
	禁忌物：
	强氧化剂、碱类。

	
	灭火方法：
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	包装与储运
	危险性类别：
	第2.1类易燃气体
	危险货物包装标志：
	2;20

	
	储运注意事项：
	易燃有毒的压缩气体。储存于明凉、通风房间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	毒性危害
	接触限值：
	中国MAC：30mg/m3；苏联MAC：20mg/m3；

美国TWA：OSHA 50ppm，57mg/m3；ACGIH 50ppm，57mg/m3；

美国STEL：ACGIH 400ppm，458mg/m3

	
	侵入途径：
	吸入

	
	毒性：
	LC50:1807 ppm 4小时（大鼠吸入）

	
	健康危害：
	一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。

	急救
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

	防护措施
	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。生产、生活用气必须分路。

	
	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：
	一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿工作服。

	
	手防护：
	一般不需特殊防护。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	其他
	工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。


表6-2  二氧化硫理化性质
	标识
	中文名：
	二氧化硫
	英文名：
	Sulfur dioxide

	
	分子式：
	SO2
	分子量：
	64.06

	
	CAS号：
	7446-09-5
	RTECS号：
	WS4550000

	
	危险货物编号：
	1079
	危险货物编号：
	23013

	理化性质
	外观与性状：
	无色气体，具有窒息性特臭。

	
	主要用途：
	用于制造硫酸和保险粉等。

	
	熔点：
	-75.5
	沸点：
	-10

	
	相对密度（水=1）：
	1.43
	相对密度（空气=1）：
	2.26
	饱和蒸汽压（kPa）：
	338.42/21.1℃

	
	溶解性：
	溶于水、乙醇。

	
	临界温度（℃）：
	157.8
	临界压力（MPa）：
	7.87

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：
	助燃
	建规火险分级：
	乙  

	
	闪点（℃）：
	无意义
	自燃温度（℃）：
	无意义

	
	爆炸下限（V%）：
	无意义
	爆炸上限（V%）：
	无意义

	
	危险特性：
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧（分解）产物：
	氧化硫
	稳定性：
	稳定

	
	聚合危害：
	不能出现
	禁忌物：
	强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物

	
	灭火方法：
	不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	包装与储运
	危险性类别：
	第2.3类有毒气体
	危险货物包装标志：
	4
	包装类别：
	Ⅱ

	
	储运注意事项：
	不燃腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、通风房间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	毒性危害
	接触限值：
	中国MAC：15mg/m3；苏联MAC：10mg/m3；

美国TWA；OSHA 5ppm，13mg/m3；ACGIH 2ppm，5.2mg/m3；

美国STEL：ACGIH 5ppm，13mg/m3 

	
	侵入途径：
	吸入

	
	毒性：
	属中等毒类；LC50:2520ppm 1小时（大鼠吸入）

	
	健康危害：
	易被湿润的黏膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道黏膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等呼吸道及眼结膜刺激症状；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度时可引起反射性声门痉挛而致窒息。慢性中毒：长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺气肿等；少数工人有牙齿酸蚀症。

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	防护措施
	工程控制：
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。

	
	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

	
	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	
	防护服：
	穿相应的防护服。手防护：戴防化学品手套。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离）。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，用一捕捉器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

	其他
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。


风险源分布

本项目风险物质为甲醇、乙醇汽油，按生产工艺流程和平面布置功能区划并结合物质危险性识别结果，贮存或使用危险物质的区域主要涉及储罐区、加注区、卸料台。各个区域分别计算Q值结果详见表6-4，由下表可见，甲醇储罐区、加注区、卸料台为本项目的主要危险单元。

表6-4 本项目危险单元划分结果表
	危险单元
	涉及的危险物质
	包装规格
	用途

	储罐区
	甲醇
	罐
	用于储存

	
	汽油
	罐
	用于储存

	
	柴油
	罐
	用于储存

	加注区
	甲醇
	管道输送
	生产

	
	汽油
	管道输送
	生产

	
	柴油
	管道输送
	生产

	卸料台
	甲醇
	（罐车最

大30m3)
	转移

	
	汽油
	（罐车最

大30m3)
	转移

	
	柴油
	（罐车最

大30m3)
	转移


生产系统危险性识别、环境风险类型及危害分析
根据分析风险单元内各区域风险特征情况如下：

6.3.1储罐区潜在危险性识别

本项目甲醇、汽油、柴油储罐有发生泄漏及泄漏后发生火灾、爆炸等事故伴生/和次生污染物排放的环境风险。

6.3.2汽车卸车区潜在危险性识别

本项目甲醇、汽油、柴油卸料时有发生泄漏及泄漏后发生火灾、爆炸等事故伴生/和次生污染物排放的环境风险。

6.3.3加注区（含管线）潜在危险性识别

本项目甲醇、汽油、柴油加注作业时有发生泄漏及泄漏后发生火灾、爆炸等事故伴生/和次生污染物排放的环境风险。

根据生产工艺流程及平面布置图，生产系统危险性识别、环境风险类型及危害分析详见表6-5。

表6-5 风险识别结果
	危险

单元
	风险源
	主要危

险物质
	环境风

险类型
	环境影响途径
	可能受影响

的环境敏感

目标

	储罐
	甲醇、汽油、柴油、SO2、CO
	泄漏

火灾

爆炸
	（1）风险物质泄漏后，挥发至大气；

（2）泄漏的物料遇明火燃烧产生次生污染物排放至大气；

（3）爆炸导致地面破损，泄漏的甲醇、汽油、柴油进入潜水含水层，污染地下水及土壤
	可能对厂区

及其周边大气、地下水、土壤环境产生影响

	加注区（含管线）
	
	
	
	

	卸车区
	
	
	
	


本项目危险物质扩散途径主要有如下几个方面：

（1）大气扩散：有毒有害物质泄漏后火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

（2）地表水环境扩散：加油区泄漏的物料未能得到有效收集而进入地表水体，对地表水环境造成影响。

（3）地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对地下水环境造成影响。

[image: image60.png]



图6-1  危险单元分布图

风险事故情形分析

风险事故情形设定
根据项目生产特点、风险调查及识别结果，确定本项目甲醇、汽油泄漏及火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放为最大可信事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。项目储罐泄漏孔径为10mm孔径的泄漏事故频率为1.0×10-4/a。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故是指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。针对拟建项目特点，本项目风险事故情形设定为：①大气环境风险事故情形设定：甲醇、汽油泄漏引发火灾、爆炸伴生/次生产物CO等排放至大气环境中，对周围大气环境造成影响；②水环境风险事故情形设定：泄漏的甲醇爆炸导致地面破损，泄漏的物料进入潜水含水层，污染地下水及土壤。具体见表5.1-1。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，储罐和管线泄漏频率见下表：

表7-1泄漏频率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

5.00×10-6/a

5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

1.25×10-8/a

1.25×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	5.00×10-6/(m.a)
1.00×10-6/(m.a)

	75mm＜内径≤150mm的管

道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	2.00×10-6/(m.a)
3.00×10-7/(m.a)

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径

（最大50mm）

装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h

4.00×10-6/h


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，发生频率小于10-6/a的事件是极小概率事件，本次评价选取泄漏频率大于10-6/a的事故情景进行预测分析。

甲醇储罐和汽油储罐、柴油储罐均为单层储罐，发生单层罐体泄漏的概率为10-4/a。

甲醇、汽油和柴油加注输送管道内径为50mm，采用层不锈钢复合管道。参考上表，泄漏频率应小于10-6/a本次不再进行分析。

卸车区罐车运输燃料前经过严格检查，罐车罐体在厂区突然发生泄漏的概率极低，根据国内外同类企业风险事故的统计，与罐车有关的泄漏事故主要为罐车卸车过程中卸料软管发生破损泄漏。卸车软管内径DN100mm，根据上表，根据上表，泄漏频率大于10-6/a的装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏。根据最不利原则，装卸栈台装卸软管泄漏模式选取装卸软管全管径泄漏进行源强计算及预测分析。

表7-2 最大可信事故设定
	事故类型
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	事故情景

	泄漏、火灾、爆炸
	罐区
	埋地式储罐
	甲醇、汽油、CO、SO2
	项目储罐泄漏孔径为10mm孔径的泄漏事故引发火灾爆炸事故。

	泄漏
	加油区、卸车区
	槽车卸

车软管
	甲醇、汽油、柴油
	管线破损，泄漏的甲醇、汽油挥发至大气，爆炸导致地面破损，泄漏的物料进入潜水含水层，污染地下水，遇高热明火产生火灾，次生污染物挥发至大气。


源项分析
甲醇泄漏事故
根据风险事故情形设定结果，假设甲醇储罐发生破裂导致液体泄漏，破裂孔径为10mm，储罐泄漏后，安全系统报警，操作人员在30min内使泄漏得到制止。泄漏速率如下：根据《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的液体泄漏计算方法，泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数；
A——裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
g——重力加速度；
h——裂口之上液位高度。
甲醇泄漏速率计算结果见下表。
表7-3  甲醇泄漏速率计算参数和结果表

	符号
	含义
	单位
	数值

	Cd
	液体泄漏系数
	无量纲
	0.65

	A
	裂口面积
	m2
	0.0000785

	ρ
	泄漏液体密度
	kg/m3
	790.0

	P
	容器内介质压力
	Pa
	101325

	P0
	环境压力
	Pa
	101325

	g
	重力加速度
	m/s2
	9.8

	h
	裂口之上液位高度
	m
	0.5

	QL
	液体泄漏速度
	kg/s
	0.126

	/
	泄漏时间
	s
	1800

	/
	储罐
	个
	1

	/
	泄漏量
	kg
	226.8


汽油泄漏事故
根据风险事故情形设定结果，假设汽油储罐发生破裂导致液体泄漏，破裂孔径为10mm，储罐泄漏后，安全系统报警，操作人员在30min内使泄漏得到制止。泄漏速率如下：根据《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的液体泄漏计算方法，泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数；
A——裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
g——重力加速度；
h——裂口之上液位高度。
汽油泄漏速率计算结果见下表。
表7-4  汽油泄漏速率计算参数和结果表

	符号
	含义
	单位
	数值

	Cd
	液体泄漏系数
	无量纲
	0.65

	A
	裂口面积
	m2
	0.0000785

	ρ
	泄漏液体密度
	kg/m3
	780.0

	P
	容器内介质压力
	Pa
	101325

	P0
	环境压力
	Pa
	101325

	g
	重力加速度
	m/s2
	9.8

	h
	裂口之上液位高度
	m
	0.5

	QL
	液体泄漏速度
	kg/s
	0.125

	/
	泄漏时间
	s
	1800

	/
	储罐
	个
	2

	/
	泄漏量
	kg
	450.0


柴油泄漏事故
根据风险事故情形设定结果，假设柴油储罐发生破裂导致液体泄漏，破裂孔径为10mm，储罐泄漏后，安全系统报警，操作人员在10min内使泄漏得到制止。泄漏速率如下：根据《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的液体泄漏计算方法，泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数；
A——裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
g——重力加速度；
h——裂口之上液位高度。
柴油泄漏速率计算结果见下表。
表7-5  柴油泄漏速率计算参数和结果表

	符号
	含义
	单位
	数值

	Cd
	液体泄漏系数
	无量纲
	0.65

	A
	裂口面积
	m2
	0.0000785

	ρ
	泄漏液体密度
	kg/m3
	860

	P
	容器内介质压力
	Pa
	101325

	P0
	环境压力
	Pa
	101325

	g
	重力加速度
	m/s2
	9.8

	h
	裂口之上液位高度
	m
	0.5

	QL
	液体泄漏速度
	kg/s
	0.137

	/
	泄漏时间
	s
	600

	/
	储罐
	个
	2

	/
	泄漏量
	kg
	164.4


火灾爆炸事故源项
甲醇、汽油和柴油为可燃物质，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，甲醇燃烧产物为CO、CO2，汽油和柴油燃烧产物为CO、CO2、SO2。火灾爆炸事故危害除热辐射、冲击波等直接危害外，燃烧物质燃烧过程中同时产生次生有害物质CO、SO2，并扩散至大气中。

甲醇、汽油和柴油均具有可燃性，本项目储罐为埋地式储罐，一般情况下不会泄漏，若发生泄漏现象，可采用吨桶收集储罐初期泄漏的物料，及时封堵，遇明火发生池火，当达到爆炸极限时会发生沸腾液体扩展为蒸气爆炸（BLEVE爆炸）。火灾爆炸将产生巨大的火球，形成强烈的热辐射，造成人员的伤亡和财产的损失。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）F.3.2，火灾伴生中一氧化碳、二氧化硫产生量计算公式如下：
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式中：GCO—一氧化碳的产生量，kg/s；

q—化学不完全燃烧值，%；取1.5%～6.0%
C—物质中碳的质量百分比含量，%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。
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式中：GSO2—二氧化硫的排放速率，kg/h；

B—物质燃烧量，kg/h
S—物质中硫含量，%；

经计算，储罐火灾伴生物CO排放计算参数及排放速率见表7-6。

表7-6  火灾伴生物CO排放量计算参数

	名称
	q(%)
	C(%)
	Q(t/s)
	GCO(kg/s)
	燃烧时间（min）

	甲醇
	1.5
	37.5
	0.000126
	0.0017
	15

	汽油
	1.5
	85
	0.000250
	0.0074
	15

	柴油
	1.5
	85
	0.000274
	0.0082
	15


经计算，储罐火灾伴生物SO2排放计算参数及排放量见表7-7。

表7-7  火灾伴生物SO2排放量计算参数
	名称
	B(kg/h)
	S(%)
	GSO2(kg/h)
	燃烧时间（min）

	汽油
	900.0
	0.08
	1.44
	15

	柴油
	986.4
	0.2
	3.94
	15


注：甲醇燃料本身不含硫，燃烧过程无SO2排放
表7-8  本项目风险源强汇总表

	序号
	风险事故情形
	危险单元
	危险物质
	释放或泄漏速率
(kg/s)
	释放或泄漏时间（min）
	最大释放或泄漏量（kg）

	1
	甲醇泄漏
	甲醇储罐
	甲醇
	0.126
	30
	226.8

	2
	汽油泄漏
	汽油储罐
	汽油
	0.250
	30
	450.0

	3
	柴油泄漏
	柴油储罐
	柴油
	0.274
	10
	164.4

	4
	火灾爆炸
	储罐
	CO
	0.0173
	15
	15.57

	
	
	
	SO2
	0.0015
	15
	1.35


7.2.5甲醇泄漏蒸发量

本项目储罐内的温度及环境温度均低于甲醇沸点，所以甲醇的蒸发方式主要为质量蒸发，蒸发速率计算公式如下：
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式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸气压，16.66kPa；

R——气体常数，8.314J/（mol·K）；

T0——环境温度，298.15K；

M——物质的摩尔质量，0.032kg/mol；

u——风速，1.5m/s；

r——液池半径，5m；（总泄漏量为1m3，泄漏时设置临时围堰，控制液池半径约为5m）

α,n——大气稳定度系数，取值5.285×10-3，0.3。

通过上式计算，Q3=0.000031kg/s。

环境风险预测与评价

大气环境风险预测与评价

有毒有害物质在大气中的扩散

本次评价重点考虑风险物质（重点为甲醇）泄漏的直接和次生的环境后果结算。主要包括储罐区火灾、爆炸产生的一氧化碳、二氧化硫以及甲醇泄漏在大气中的扩散。

预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟。AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。

采用HJ169-2018附录G.2.1中推荐的理查德森数（Ri）来判断气体性质，由理查德森数的公式可知，只有初始气团密度大于空气，才会估算理查德森数，否则直接认定为轻质气体，因此，CO为轻质气体，不需要计算理查德森数。

（1）理查德森数计算

《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录G中推荐了SLAB模型和AFTOX模型，预测模型的选取要首先判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数作为标准进行判断，计算公式如下：
连续排放：
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瞬时排放：
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式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，10m；

Ur——10m高处风速，1.5m/s。

（2）连续/瞬时排放设定

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。
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式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。

当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

根据项目所在位置可知，本项目最近敏感目标为加油站西侧的绥棱县养老服务中心，距离厂界80m，绥棱县多年平均风速3.0m/s。经计算T为26.67s，小于排放时间（Td）15min，故判定本项目为连续排放。因此项目按连续排放公式进行试算。

综上，本项目排放设定、气体性质判断结果及预测模型详见下表。

表8-1  气体性质判断及预测模型选择结果
	序号
	风险事故情形描述
	风险物质
	U(m/s)
	排放设定
	排放物质进入大气的初始密度kg/m3
	环境空气密度kg/m3
	连续排放烟羽的排放速率kg/s
	理查德森数
	重/轻质气体
	模型

	1
	甲醇泄漏
	甲醇
	1.5
	连续
	1.43
	1.293
	0.000031
	0.0087
	轻质
	AFTOX

	2
	甲醇、汽油、柴油泄漏后发生火灾，CO次生影响
	CO
	1.5
	连续
	/
	/
	0.0209
	烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数。
	轻质
	AFTOX

	3
	甲醇、汽油、柴油泄漏后发生火灾，SO2次生影响
	SO2
	1.5
	连续
	2.854
	1.293
	0.0015
	0.0057
	轻质
	AFTOX


预测范围和计算点

预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，由预测模型计算获取；计算点网格间距为1m；特殊计算点为环境敏感目标。

选择最不利气象条件。

表8-2  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	其他参数

	泄漏
	事故源经度（°）
	127.087430

	
	事故源纬度（°）
	47.242085

	
	事故源类型
	泄漏，火灾爆炸伴生CO、SO2污染

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速（m/s）
	1.5

	
	环境温度（℃）
	25

	
	环境湿度（%）
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	1.0000m（备注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）G.3.1，1km范围内最大的土地利用类型为城市确定）

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度（m）
	/


大气毒性终点浓度值选取

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录H确定大气毒性终点浓度值，其中1级为当大气中危险物质浓度低于限值时，绝大多数人暴露1小时不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h不会对人体造成不可逆伤害，或出现的症状一般不会损伤个体采取有效防护措施的能力。

表8-3  大气毒性终点浓度值确定一览表
	有毒有害物质
	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）

	一氧化碳
	380
	95

	二氧化硫
	79
	2

	甲醇
	9400
	2700


预测结果

1、甲醇
表8-4 最不利气象条件下事故大气环境风险影响预测结果（甲醇）

	风险源名称
	下风向距离(m)
	最大浓度值(mg/m3)
	出现时刻(s)

	常温常压液体容器-aftox泄漏源-中性气体扩散模型(Aftox)
	5.0000
	1.36
	6.00


计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:1.36mg/m³. 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:2700.0mg/m³，大气终点浓度(PAC-3)为:9400.0mg/m³,计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。
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图8-1  甲醇风险预测结果图
[image: image71.png]TSRS/ NSIERE:0mg/m, BABIERE:1.36mg/m?. HESIIRI A SERIRE (PAC-2)79:2700.0mg/m?, K SEE TR EE (PAC-3):9400.0mg/m? I+ EEREASIER
BT RSEHEQIRE2(PAC-2)

TREERm) SRNEG) K (mg/m?) TREESREELS] DOBAd SN
105 3 0 - *i('"_g/'"a)
21 3 2.691108e-9
32 3 0.0875265
43 6 0.8731968
5 4 6 1355331
65 6 1358654
76 12 1215604
8 7 2 1.072051 12
9 8 12 0.9533259
109 12 0.8536842
1 10 12 07666876
12 20 24 0.2833976
13 30 30 0.1335907
14 40 48 0.07569593 09|
15 50 48 0.04819609
16 60 60 003317716
17 70 90 0.02413894
18 80 90 0.01830162
19 90 90 0.01432418
20 100 120 0.01149797
21 110 120 0.009420947 06
22 120 120 0.007851721
23 130 150 0.00663844
24 140 150 0.005681814
25 150 150 0.004914767
26 160 150 0.004290692
27 170 180 0.003776412 0l
28 180 180 0.003347801
29 190 180 0.002986987
30 200 210 0.002680502
31 210 210 0.002418051
32 220 210 0.002191656
33 230 240 0.001995055
34 240 240 0.001823287 00.5 8 70 150 20 310 3% 40 1000 180 5000 000 TR
35 250 240 0.001672374 -





图8-2  下风向甲醇轴线最大浓度－距离曲线图

2、一氧化碳
表8-5 最不利气象条件下事故大气环境风险影响预测结果（一氧化碳）

	风险源名称
	下风向距离(m)
	最大浓度值(mg/m3)
	出现时刻(s)

	常温常压液体容器-aftox泄漏源-中性气体扩散模型(Aftox)
	5.0000
	915.996100
	6.00
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图8-3  一氧化碳风险预测结果图
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图8-4  下风向一氧化碳轴线最大浓度－距离曲线图

3、二氧化硫
表8-6 最不利气象条件下事故大气环境风险影响预测结果（二氧化硫）

	风险源名称
	下风向距离(m)
	最大浓度值(mg/m3)
	出现时刻(s)

	常温常压液体容器-aftox泄漏源-中性气体扩散模型(Aftox)
	5.0000
	65.741340
	6.00
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图8-5  二氧化硫风险预测结果图
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图8-6  下风向二氧化硫轴线最大浓度－距离曲线图

环境风险评价
根据大气环境风险的预测结果分析可知，储罐发生泄漏事故引发火灾事故后，环境敏感目标甲醇、CO、SO2毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2均未出现。本评价建议建设单位通过落实环境风险防范应急措施，防止储罐泄漏，泄漏后及时报警并立即启动应急预案，在处理泄漏的同时通知周边有关人员及时疏散撤离等措施防范环境风险事故的发生。
事故源项及事故后果基本信息表见表8-7。

表8-7 事故源项及事故后果基本信息表

	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	储罐泄漏

	环境风险类型
	火灾、爆炸

	泄漏设备类型
	甲醇储罐
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	
	汽油储罐
	
	
	
	

	
	柴油储罐
	
	
	
	

	泄漏危险物质
	甲醇
	最大存在量/kg
	21330
	泄漏孔径/mm
	10

	
	汽油
	
	42120
	
	

	
	柴油
	
	46440
	
	

	泄漏速率/(kg/s)
	0.126
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	75.6

	
	0.125
	
	
	
	150.0

	
	0.137
	
	
	
	164.4

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值mg/m3
	最远影响距离
	到达时间

/S

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	14.201
	17.042

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	29.511
	21.706

	
	SO2
	大气毒性终点浓度-1
	79
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	54.569
	53.483

	
	甲醇
	大气毒性终点浓度-1
	9400
	/
	/

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2700
	/
	/


地表水环境风险影响分析

本项目无生产废水，无新增生活污水，原有生活污水排入市政管网，且产生量小且水质简单，因此在正常状况下，对区域地表水水环境不会造成影响。
事故状态下，如加油枪故障导致物料泄漏至地面，未及时收集恰逢雨天，随雨水进入雨水管网排入地表水体，会对地表水环境造成一定危害。为避免因泄漏导致地表水体污染事故的发生，在发生加油枪故障导致物料泄漏至地面的情况，应及时进行收集，防止其随雨水进入雨水管网排入地表水体，切断液态污染物向地表水体转移的途径。若站内不慎发生火灾，及时关闭储罐阀门，可采用吨桶收集储罐初期泄漏的物料，保证物料不排出罐区，立刻采用干粉/泡沫灭火器进行灭火，若火势增大到站内无法控制，请求当地消防部门进行支援，此过程中会产生部分降温用水，在站内沙袋组建临时降温水收集区域，保证其不排入城市废水或雨水管网，从而避免了水环境风险。
地下水环境风险影响分析

有毒有害物质进入地下水环境方式，包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。本项目地下水环境风险为甲醇、汽油有限时段内泄漏可能通过入渗方式进入地下水。
本项目储罐采用地埋式储罐（配套设置有防渗池），并配有防爆配电系统、泄漏检测装置、紧急切断装置、自动灭火装置、防爆阻火呼吸阀装置等安全附件，可以在发生泄漏事故后第一时间检测到，并在发生火灾、地震、坠落、撞击等非人力可控灾害时自动封闭罐体。物料穿破罐体进入地下水的风险概率较小。在风险事故下，燃料可穿透包气带进入潜水层对地下水形成污染。
为防止本项目运营过程中风险事故对地下水环境造成污染，从各个环节对可能渗漏地下水的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头、过程到末端全方位采取控制措施。
1.源头控制
防泄漏（渗漏）措施是从根本上杜绝和减少污染物泄漏的治本措施，即从源头控制措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（1）对工艺、管道、设备等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。配备液位仪及泄漏检测装置，若储罐发生泄漏，可第一时间检测到并设备报警，泄漏事故发生后，对于储罐破损出现物料大规模泄漏时，则优先开启倒料泵将破损储罐的物料转入吨桶储存。
（2）储槽、容器均做防腐处理，储罐为地埋式单层储罐，配套建设有防渗池。
2.分区防控
本站已进行分区防渗，重点防渗区为埋地罐区，防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s，油罐采用地埋式单层储罐，配套建设有防渗池；一般防渗区为油罐区地面、加油区及站内道路等区域，防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数≤10-7cm/s，采用混凝土地面；简单防渗区为站房，已安装漏油监测系统，加油管道已采取防腐、防渗处理，油罐区地面、加油区及站内道路等区域均采用混凝土地面，站房为简单防渗区，站内罐区下游设一个地下水监测井，并定期进行了监测。

环境风险管理

环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

环境风险防范措施

大气环境风险防范

防范与减缓措施

（1）管理方面的环境风险防范措施

①制定严格的消防安全管理制度，安全生产责任制及安全奖惩制度，并组织专门人员进行监督、落实。

②建立主要负责人的安全生产管理委员会，设置环保安全人员，并层层签订安全生产责任状。设立义务消防队、救护组和治安组，并在当地消防部门指导下，制定消防方案，定期进行消防演习。

③认真组织学习安全基础知识和方法，做好职工安全教育和技术教育：认真执行各类操作规程文件，建立技术档案，进行定期性和经常性检查，把执行制度的好坏与当月和年终的安全考评结合起来。

④做好安全检查与整改，公司职能人员坚持日巡检查，每月组织一次大的安全检查，对检查中发现的一般问题现场及时解决，对一些特殊的整改项目需由有关部门解决的，则由公司安全职能部门用“整改通知”形式下发执行。

设置消防报警器，设立直通外线的电话；发生事故时，及时报警，迅速通知本单位和邻近单位做好警戒。

运营后严格执行安全评价要求，严格遵守国家安全生产监督部门和相关行业安全管理的有关规定。对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。

（2）泄漏的风险防范措施

发生有毒有害危险物质泄漏引发大气环境风险时，企业应按照突发事故报告与应急响应制度与规程，及时上报公司应急指挥部，在采取应急处理的同时，根据厂区风向标指示，按照应急疏散撤离线路，迅速组织人员疏散群体，保证应急疏散的快捷、有序、高效。
当发生泄漏事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向公安部门和消防部门等主管部门报警，立即关闭阀门，切断管线。必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，防止因泄漏引起爆炸，积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最低程度。待险情排除后，经检测现场可燃气体浓度低于爆炸下限时才可恢复活动，解除警戒。
储罐区应按国家相关规范设置事故应急防范设洗眼器等。配置一定数量的氧气呼吸器、防毒面具、防护服等、个体防护用品、消防器材专人管理、定期检查、维护。
环境风险监控要求

（1）对项目主要风险源（储罐），负责人按照岗位责任制进行日常检查、监控职责，并做好检查记录，发现异常情况或突发事件立即进行处理并根据情况上报公司应急指挥部。

（2）建立公司、加油站、班组三级负责的监控方法，坚持公司月检查、站内周检查、班组日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。

（3）日常按巡检记录表、维修项目记录表、安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。

（4）对储罐区设有应急处置措施标识牌。

（5）定期做好监控设备设施的检查检测工作。

（6）安环部门要经常深入现场进行监督、检查，并对有关人员进行安全常识教育，发现问题及时提出整改意见。

疏散及安置应急建议

根据大气环境风险计算结果，最不利气象条件下，各关心点CO毒性终点浓度值-1（380mg/m3）-2（95mg/m³）：此阈值及以上，无对应敏感位置，因计算浓度均小于此阈值。SO2毒性终点浓度值-1（79mg/m³）、-2（2mg/m³）：此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值。现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据火势的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：

1）必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

2）应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

3）按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

4）在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

5）为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。

事故废水环境风险防范

本项目无生产废水产生，不新增员工，无生活污水排放，现有生活污水排入市政管网，本项目甲醇储罐为地埋式储罐，配套建设有防渗池和泄漏监测系统。一般情况下不会泄漏，若发生泄漏现象，可采用吨桶收集储罐初期泄漏的物料，及时封堵；若储罐区发生火灾，根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》中消防要求为“甲醇燃料作业场所发生火灾时，应采用干粉或抗溶性泡沫灭火剂灭火”，同时根据甲醇、汽油理化性质，若发生火灾，均需采用“泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火，用水无效”，因此本项目若发生火灾，不会产生消防废水；若站内不慎发生火灾，立刻采用干粉或抗溶性泡沫灭火剂进行灭火，若火势增大到站内无法控制，请求当地消防部门进行支援，此过程中会产生部分降温用水，在站内沙袋组建临时降温水收集区域，保证其不排入城市废水或雨水管网，从而避免了水环境风险。严格落实风险防范措施，如消防设施的采购，加强事故演练，保证事故发生时产生的影响降到最低。
地下水环境风险防范

针对项目可能发生的地下水污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则提出项目地下水污染防治措施。

（1）源头控制措施

本项目甲醇储罐为地埋式储罐，配套建设有防渗池和泄漏监测系统。储罐区下游设有地下水监测井，并定期检测，储罐配有液位仪、防渗漏检测设备，可有效监控甲醇储罐的运行情况，发生泄漏，立即进行处置。

（2）分区防治措施

本站已进行分区防渗，重点防渗区为埋地罐区，防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数≤10-7cm/s，本项目甲醇储罐为地埋式储罐，配套建设有防渗池和泄漏监测系统；一般防渗区为油罐区地面、加油区及站内道路等区域，防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数≤10-7cm/s，采用混凝土地面；简单防渗区为站房，已安装漏油监测系统，加油管道已采取防腐、防渗处理，油罐区地面、加油区及站内道路等区域均采用混凝土地面，站房为简单防渗区，站内罐区下游设一个地下水监测井，并定期进行了监测。
（3）风险事故应急响应

为了做好地下水环境保护与污染防治对策，避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

同时应加强管理，加强思想教育，增强全体员工的环保意识；健全管理机制，对可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等正确实施。

（4）风险监控及应急监测系统

建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免易燃易爆物质意外事件发生；在易产生污水溢出及靠近河流位置等处修筑筑堤，当发生泄漏事件时能及时将泄漏物或废水等控制在安全范围内。

成立事故应急救援指挥办公室，同时建立突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

完成环境风险应急救援的编制，按照应急预案尽快完善应急指挥部及专业救援小组，完善应急物资及完善应急物资清单，设置应急物资储存间并建立了运行台账及应急物资管理制度。

甲醇泄漏直接和次生环境风险的应急对策措施（分级处置）
一、甲醇少量泄漏，未起火

1.第一时间切断进料阀门，停止卸车/加注作业，切断相关物料管线；

2.疏散无关人员至上风向，设置警戒；操作人员佩戴耐醇防毒面具、防化手套、护目镜；

3.使用耐醇吸附棉、吸附沙围堵、吸附液态甲醇，全部收集至密闭危废收集桶；

4.严禁直接用水冲淋甲醇（甲醇易溶于水，扩大污染范围）；

5.检查防渗池、围堰，确认无外渗；收集的吸附废物按危废管理，委托有资质单位处置。

二、甲醇大量泄漏，未起火

1立即全站暂停作业，切断罐区电源，杜绝一切火源、静电；

2.启动警戒，按划定疏散范围组织人员疏散；

3.充分利用防渗池、围堰截流泄漏甲醇，防止漫流出罐区；

4.上报企业负责人、属地生态环境、应急管理部门；

5.持续开展大气甲醇监测，监控浓度变化；待风险可控后收集废液、污染土壤。

三、甲醇泄漏起火

1.优先人员疏散，再开展灭火；采用干粉灭火器灭火，禁止直流水冲击液面；

2.封堵围堰、防渗池，全部收集消防废水，严禁外排、漫流；

3.持续监测CO、甲醇浓度；

4.火灾扑灭后，对残留甲醇、消防废水、污染土壤统一收集，作为危险废物处置；

5.事后开展土壤、地下水监测，评估污染范围。

四、疏散、警戒范围

1.紧急疏散区（毒性终点-2范围）：该区域内甲醇浓度达到急性致死浓度，一旦发生泄漏，区域内人员立即向上风向撤离；

2.警戒管控区（毒性终点-1范围）：存在中毒刺激风险，禁止无关人员进入，安排人员值守；

3.警戒区外：正常人员活动区域；

4.疏散范围随风向变化动态调整，优先向上风向疏散；企业现场应急图件中标注疏散路线、集合点；本范围写入加油站应急预案，定期演练。
五、事故状态跟踪监测方案

1.大气监测（事故期间）监测因子：甲醇、CO；监测点位：泄漏源下风向、厂界、临近敏感点；监测频次：事故初期：每15min一次；浓度下降趋于平稳后改为每30min一次；直至浓度低于安全限值；

2.地下水监测（泄漏发生后）监测因子：甲醇；监测点位：储罐区地下水上游对照井、下游跟踪监测井；监测频次：事故发生后前7d：每天1次；第8～30d：每3d一次；后续根据浓度衰减情况调整；连续3次未检出甲醇，可终止专项跟踪监测，恢复常规季度/半年监测；

3.土壤监测监测因子：甲醇；监测点位：泄漏点周边表层、下层土壤；监测时机：泄漏处置完成后开展1次本底核查，若检出超标，后续定期复测至达标；

4.监测记录：所有事故监测数据存档，同步上报生态环境主管部门；监测方案纳入加油站应急预案。

突发环境事件应急预案编制要求

事故应急救援预案，是事故预防系统的重要组成部分。制定重大事故应急救援预案的目的是发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失的目的。按照《中华人民共和国环境保护法》《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等文件的要求，项目投产前对环境风险应急预案进行修编。
（1）预案编制程序
突发环境事故应急预案编制程序，见图9-1。
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图9-1 突发环境事故应急预案编制程序
应急预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，加油站环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现加油站与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（3）应急预案的主要内容
环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等），单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施（设备）布置图等。
表9-1  突发环境事故风险应急预案主要内容及要求
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	主要危险源（储罐区）

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机制机构，包括企业和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；

事故现场善后处理，恢复措施；

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；

制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行检测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。


定期组织演练相关要求

为保证事故发生时，可有效短时间内进行事故的处置，将风险降至最低，需对加油站内部定期组织应急演练，相关要求如下：

1.成立演练策划小组

演练策划小组是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

（1）确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与程度。

（2）协调各参演单位之间的关系。

（3）确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演习准备工作计划、导演和调整计划。

（4）检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

（5）组织演练总结与评价。

2.演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制演练方案。演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

（1）应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

（2）编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。

（3）设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。

（4）情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

（5）设计演练情景时应详细说明气象条件。

（6）应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

（7）应考虑通信故障问题。

3.演练范围与频次

计划每年至少组织进行2次应急预案演练，演习前要制定演习计划，演习保持相应记录，并做好应急演习评价结果、应急演习总结与演习追踪记录。

（1）参与人员包括：

①应急救援人员。

②全体员工。

（2）演习内容包括以下一种或几种事故：

①火灾、爆炸事故应急处置。

②泄漏事故应急处置。

③人员紧急疏散。

4.演练基本要求

按本站应急预案要求定期组织开展突发环境事件的防范与救援演习训练，提高员工的防范技能，做到来之能战，战之必胜，一旦发生事故能有条不紊地进行抢救、抢险，尽量缩小事故危害。演练的方案基本要求为：

（1）事先确定突发环境事件演练的类型、地点、时间；

（2）参加人员及其责任内容；

（3）演练步骤及场地布置；

（4）确定演练现场的路线；

（5）演练结束的通知程序及终止演练的程序；

（6）演练的讲评方式。

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本单位的应急资源（人力、物力资源配备）、应急程序和应急能力作出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

通过对本站内可能发生的应急事故进行定期演练，可有效减缓事故的扩大，避免造成不必要的损失。

突发环境事件应急预案修订重点关注内容
本项目建成后，绥棱加油站不再储存、销售柴油，新增燃料甲醇的储存、销售。相对于柴油，甲醇的毒性、燃爆危险性更高，本项目建成后建设单位应及时组织相关技术人员，根据建成后绥棱加油站内的生产工艺、物料属性、储存量以及需要更新的应急物资情况等对现有突发环境事件应急预案进行修订。重点需要关注的修订内容如下：①需要加强员工对新物料、新工艺应急处置措施的培训；②由于甲醇临界量只有10t，需要重新计算环境风险等级；③甲醇的腐蚀性、毒性较高，需要配备固定式洗眼器，耐甲醇专用丁基橡胶防化手套、全封闭防静电防化服、防甲醇化学品护目镜、全面罩、耐醇专用吸附棉/吸附毡、便携式甲醇可燃气体检测仪等应急物资。
评价结论与建议

项目危险因素

通过对项目物质危险性分析和生产系统危险性分析得知，项目主要的危险因素见表10-1。

表10-1  建设项目环境风险汇总表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	备注

	1
	储罐区
	储罐
	甲醇、汽油、柴油
	泄漏，泄漏发生火灾产生的CO、SO2
	——


环境敏感性及事故环境影响

根据大气环境风险计算结果，最不利气象条件下，各关心点CO毒性终点浓度值-1（380mg/m3）-2（95mg/m³）：此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值。SO2毒性终点浓度值-1（79mg/m³）、-22mg/m³）：此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值。
当厂区发生火灾时产生次生污染物，将造成大气环境污染及附近人员伤害事故。油品、甲醇使用运转过程发生洒落，又逢雨水天气，洒落的物料随雨水排水系统进入到水环境的风险很低，加油站物料均由专用运输车拉运进站，由专用管线进行卸液，洒落的可能性极低，如发生洒落，立即进行收集和处理则可避免进入水环境。

综上所述，对于本项目来说，油品、甲醇泄漏导致火灾、爆炸时，将间接导致次生污染事件。厂界周围的环境保护目标数量较多，因此站内员工要严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，日常加强设备设施的维护管理及操作人员的定期培训，在发生事故时能正确采取相应的安全措施，及时启动事故应急预案，环境风险物质的泄漏及火灾、爆炸等次生事故风险都是可以预防和控制的。

环境风险防范措施和应急预案

当发生事故时，根据前期的应急救援演练经验，及时采取应急，立即关闭有关阀门，停止所有站内作业，及时组织站内工作人员及周边受威胁人员的转移，在人员转移过程中严防火花产生，防止再次引发火灾及爆炸；及时联系区域应急部门，寻求相关救援部门的帮助。当事故得到控制后及时组织人员进行抢修，修复后立即启动设备，以检查设备是否修好。同时为防止造成事故废水及次生污染物对外环境造成污染，应联系环境监测部门对排放废气、污水进行水质检测，以便及时进行环境污染恢复与治理。

本项目投产前应根据相关标准对现有突发环境事件应急预案进行修编，应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。同时，应明确加油站、区域、地方政府环境风险应急体系，应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

日常运行管理过程中，加油站应配合当地地方对其进行全面分析，对潜在的危险事故类型及发生火灾、爆炸危险指数，毒性气体扩散潜在的危险性等进行系统分析和评估；根据评估分析结论及加油站实际生产运行情况，及时优化调整风险防范措施，完善和加强环境风险的日常防范。
应急要求

根据环发〔2012〕77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范和应急保障能力。

对加油站突发环境事件应急预案进行修编，并备案，突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。
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图10-1  应急疏散图
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图10-2  现有应急物资分布图

环境风险评价结论与建议

加油站应从运行管理培训、生产装置设备风险防范等多方面积极采取防护措施，加强日常风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此只要加油站做好安全、环保管理工作，一般此类事故发生概率较小，是可以承受的。实施各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施，建立有效的突发环境事件应急预案体系，在落实各项风险防范及应急措施的前提下，本项目环境风险可防可控的。

	风险环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	甲醇
	汽油
	柴油
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	21.33
	42.12
	46.44
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 7040  人
	5km范围内人口数 82985  人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	        人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 (
	F2 (
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 (
	S2 (
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 (
	G2 (
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2 (
	D3 (

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 
	1≤Q<10 (
	10≤Q<100 (
	Q>100 (

	
	M值
	M1 (
	M2 (
	M3 (
	M4 (

	
	P值
	P1 (
	P2 (
	P3 (
	P4 (

	环境敏感

程度
	大气
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地表水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
	Ⅲ (
	Ⅱ (
	Ⅰ (

	评价等级
	一级 (
	二级 (
	三级 (
	简单分析 (

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害( 
	易燃易爆 (

	
	环境风险

类型
	泄漏 (
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 (

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 (
	地下水 (

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 (
	其他估算法 (

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB (
	AFTOX (
	其他 (

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 14.201 m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围54.569m

	
	地表水
	最近环境敏感目标              ，到达时间        h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间        d

	
	
	最近环境敏感目标              ，到达时间        d

	重点风险防范

措施
	a. 按照功能区分区布置，各功能区之间设置环形通道，并与站外道路连接，利于安全疏散和消防；除设置固定式、半固定式灭火设施外，还按规定设置小型灭火器材；设防静电接地；设防直击雷装置等。
b．定期检查液体物料储罐，发现破损及时处理。对各功能区地面作分区防渗处理，本项目甲醇储罐为地埋式储罐，设有防渗池，一般情况下不会泄漏，若发生泄漏重点风险防范现象，可采用吨桶收集储罐初期泄漏的物料，及时封堵，确保事故状态下危险废物不进入外环境。后续将泄漏液体收集在密封的容器中，送有资质单位进行处置，不会对周围环境产生不利影响。
c．在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区应实行严格的“雨、污分流”，所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管道，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。

	评价结论与建议
	在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。

	注：“(”为勾选项，“       ”为填写项。
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